COMUNE DI CALDAROLA
Provincia di Macerata

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SETTORE URBANISTICA - LL.PP. - EDILIZIA PRIVATA

Numero  90   Del  19-06-2017 Registro generale n. 221

Oggetto:	PROGETTO DI COLTIVAZIONE PER AMPLIAMENTO CAVA PER ESTRAZIONE DI CALCARI STRATIFICATI IN LOC. BISTOCCO.  DITTA :  E.F.I. SRL  BISTOCCO di CALDAROLA. PROVVEDIMENTI.  - CIG:  

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  diciannove del mese di giugno, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il sottoscritto Spinaci Andrea

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

•	VISTO l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;

•	VISTA la legge 7 agosto 1990, 241;

•	VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

•	VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

•	VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

•	VISTO il decreto del Sindaco n. 9/2015 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

VISTI gli atti  d’Ufficio ;
VISTA  la richiesta della Ditta EFI srl  in data 19.02.2016 prot. 1103 tesa ad ottenere l’autorizzazione per un progetto di coltivazione per l’ampliamento di una nuova cava per l’estrazione di calcare stratificato in località Bistocco per la parte insistente nel territorio del Comune di Caldarola;
VISTA  la Determina dirigenziale n. 221/S09 del 14 dicembre 2016 con cui la Provincia di Macerata ha espresso parere favorevole di conformità alle disposizioni regionali e provinciali ai sensi dell’art. 13 della L.R.71/97;
VISTA  la Determina dirigenziale n. 442 del 16 novembre 2016 con cui la Provincia di Macerata – Settore Ambiente ha rilasciato Autorizzazione paesaggistica ai sensi degli artt. 146 e 159 del D.Lgs.22.01-.2004 n.42;
VISTE le note n.852636 del 1/12/2016 e  n.862910 del 5/12/2016 con cui la Regione Marche – Presidio Territoriale Ex Genio Civile ha rilasciato il Nulla-osta relativo al vincolo idrogeologico ai sensi dell’art.7 del R.D. 3267/23;
VISTO il Decreto n. 100 del 17/11/2016 con cui la Regione Marche - Presidio Territoriale Ex Genio Civile ha rilasciato Nulla-osta idraulico e la concessione idraulica in sanatoria per lo scarico esistente nel fiume Chienti delle acque meteoriche provenienti dalle aree di cava ai sensi del R.D. 523/1904 e L.R. 5/2006;
VISTA la comunicazione prot. 905 del 28/03/2017 con cui l’Unione Montana “Marca di Camerino” ha rilasciato il Titolo Unico AUA a seguito di determina dirigenziale della Provincia di Macerata S/10 n. 130 del 24/03/2017 e SCA dell’11/01/2017 il tutto con prescrizioni;
VISTI  gli atti tecnico-progettuali  trasmessi dalla ditta EFI e allegati alla Determina dirigenziale della Provincia di Macerata n. 221/S09 del 14.12.2016 relativi all’escavazione di che trattasi ;
VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 2015 con cui il Sindaco ha attribuito al sottoscritto le funzioni di cui all’art. 107 del D.lgs 267/2000 relativi al settore Territorio-LLPP-Ambiente ;
VISTA  la convenzione stipulata in data 19 giugno 2017 tra la Ditta EFI srl , Rep. n. 1664 il Comune di Camerino e il Comune di Caldarola ai sensi della L.R.71/97;
VISTE  le polizze fidejussorie  n. 3703300563 del 14/06/2017 in favore del Comune di Camerino e n. 370330564 del 14/06/2017 in favore del Comune di Caldarola rilasciate dalla Generali – Agenzia di Macerata per un importo rispettivamente di  € 666.663,00 e € 108.201,00 a garanzia del recupero ambientale della parte in ampliamento il cui svincolo potrà avvenire solo dopo l’avvenuto accertamento del completo recupero dell’area. 
VISTO che la ditta EFI s.r.l. in data 14/01/2015 ha stipulato con  la compagnia Generali-Toro, agenzia di Macerata, il rinnovo della polizza fidejussoria n. T408/7100514418 esigibile a richiesta per l’importo di € 735.636,60 vincolata a favore del Comune di Camerino per ulteriori 3 anni e in data 14/01/2015 con la compagnia Generali-Toro, agenzia di Macerata, il rinnovo della polizza fidejussoria n.T408/7100514419 per l’importo di € 778.857,40 per ulteriori 3 anni vincolata a favore del Comune di Caldarola, a garanzia del recupero ambientale dell’area di scavo e dei relativi costi riguardanti la prima decennalità. Le suddette polizze hanno entrambe scadenza 21.04.2018.                                            
Si prende atto che la ditta E.F.I. srl si impegna irrevocabilmente con codesto atto a rinnovare le due polizze di cui sopra, prima della loro scadenza.
VISTA la polizza fidejussoria  n. 3703300565 del 14/06/2017 in favore della Regione Marche  rilasciate dalla Generali – Agenzia di Macerata per un importo di  € 127.689,22  a garanzia della corretta esecuzione delle opere di compensazione ambientale;
DATO ATTO che prima dello svincolo di dette polizze dovrà essere presentata apposita polizza fidejussoria a garanzia della manutenzione delle opere in verde con durata non inferiore a 5 anni.
VISTA la legge 142/90;
VISTA la legge regionale  71/97 ; 
RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
D E T E R M I N A
1- La premessa è parte integrante del presente provvedimento;

2- Di autorizzare la Ditta EFI srl con sede in Bistocco di Caldarola alla esecuzione dei lavori di coltivazione per l’ampliamento di una cava per l’estrazione di calcari stratificati in località Bistocco per la parte ricadente nel territorio del Comune di Camerino per una escavazione di metri cubi 2.499.989 di cui agli elaborati tecnici in premessa indicati che fanno parte integrante di questa autorizzazione, alle prescrizioni contenute nella determina dirigenziale n. 221/S09 della Provincia di Macerata settore S709 di seguito elencate:
•	Almeno due delle sezioni utilizzate per il calcolo dei volumi dovranno essere individuate agli estremi con vertici secondari;
•	Il Direttore dei Lavori, in sede di coltivazione, dovrà effettuare sopralluoghi periodici di ispezione dei fronti, sia della cava che della pista di arroccamento. Tale controllo andrà inoltre esteso anche alle aree sovrastanti l’abitato di Bistocco e le strade Provinciali e Comunali. Tali sopralluoghi dovranno essere accompagnati dalla redazione di specifico verbale che dovrà rimanere a disposizione presso l’area di cava per eventuali verifiche da parte degli Enti competenti;
•	Prima dell’effettivo inizio della coltivazione nella nuova area di cava, dovranno essere svolte prove vibrometriche delle volate valutando gli effetti nei recettori sensibili;
•	Dovrà essere stipulata apposita fidejussione per la manutenzione delle opere di ricomposizione e compensazione per la durata di 5 anni oltre la data di collaudo di fine lavori;
•	I lavori di compensazione e miglioramento forestale previsti in progetto dovranno iniziare entro due anni dal rilascio dell’autorizzazione comunale per l’esercizio dell’attività estrattiva;
•	Le opere di compensazione ambientale associate al progetto autorizzato nella prima decennalità del PPAE dovranno essere collaudate entro due anni dal rilascio dell’autorizzazione comunale per l’esercizio dell’attività estrattiva;
•	Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere predisposta una adeguata recinzione con relativa segnaletica che delimiti l’area di cava;
•	Ai sensi dell’art. 14 della NTA del PPAE, 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scolturamento, la ditta dovrà far pervenire comunicazione alla Soprintendenza e alla Provincia;
•	Ai sensi dell’art. 10 della L.R. 71/97 la ditta dovrà accordarsi con la Provincia di Macerata relativamente alla data di apposizione dei nuovi caposaldi, in quanto l’apposizione degli stessi dovrà avvenire in contraddittorio;
•	La ditta dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni che gli Enti partecipanti alla Conferenza dei servizi hanno impartito e a quelle risultanti dai seguenti atti a cui la stessa ha adempiuto in quanto si riferiscono alla successiva fase di autorizzazione e/o esercizio dell’attività estrattiva;
•	Determinazione Dirigenziale settore Ambiente della Provincia n. 442/2016;
•	Decreto Dirigente P.F. Presidio Territoriale Ex Genio Civile Macerata, Fermo e Ascoli Piceno n. 100 del 17/11/2016:
•	Parere Vincolo Idrogeologico, Nulla Osta art.7 R.D.L. 3267/1923 e Autorizzazione Art. 12 L.R. 6/2005 rilasciato con nota prot. 852636 del 1/12/2016.
•	prima del rilascio dell’autorizzazione comunale, qualora dal rispetto delle sopra citate prescrizioni risulti necessario un aggiornamento degli elaborati progettuali, essi dovranno essere trasmessi a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi (Comune, Provincia, Corpo Forestale, Regione Marche P.F. Cave e Miniere).
•	Prima dell’inizio dell’escavazione la ditta E.F.I.  s.r.l. dovrà produrre elaborati topografici (planimetrie e sezioni) riportando su di essi la posizione dei caposaldi effettivamente posizionati sul posto:
•	la ditta E.F.I. s.r.l., nell’ordine di servizio esplosivi, dovrà valutare la tempistica disparo finalizzata all’eventuale allertamento degli abitanti limitrofi;
•	la ditta E.F.I. s.r.l. dovrà realizzare la sistemazione definitiva delle scarpate secondo quanto riportato nell’elaborato E1.9a , E1.9d .
•	per la ricomposizione dell’area di cava la ditta E.F.I. s.r.l. contestualmente alla piantumazione con essenze arboree ed arbustive dovrà realizzare l’inerbimento con essenze erbacee idonee onde limitare eventuali fenomeni erosivi;
•	la ditta E.F.I. s.r.l. dovrà realizzare il progetto di compensazione ambientale secondo quanto riportato nell’elaborato K.1, M.1 nel quale sono riportate le aree di saggio effettuate. Le parti danno atto che la ditta E.F.I. s.r.l. ha trasmesso tali elaborati alla Regione Marche, alla Provincia di Macerata ed al Corpo Forestale dello Stato per l’eventuale controllo a campione;
•	la ditta E.F.I. s.r.l. dovrà eseguire il rimboschimento dell’area di cava secondo l’elaborato J.1, M.1;
•	a pena di decadenza dei progetti, i lavori dovranno iniziare entro 1 anno dalla determina dirigenziale n. 221 del 14.12.2016 come previsto dal vigente PPAE. 
La ditta dovrà attenersi anche alle prescrizioni impartite dalla Provincia di Macerata contenute nella determina n. 442 del 16/11/2016 del settore S10 di seguito elencate:
a)	Gli interventi di messa in sicurezza delle murature storiche relative all’abbazia di Saxi Latronis siano realizzate senza l’uso di reti paramassi. Si ritiene più congruente l’utilizzo di tecniche tradizionali di riprese murarie;
b)	Durante l’esecuzione delle opere potranno venire dettate dalla Soprintendenza tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell’esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività, il proprietario/possessore e/o il direttore dei lavori dovrà dare tempestiva comunicazione scritta alla Soprintendenza di Ancona almeno 15 (quindici) giorni prima dell’inizio dei lavori al fine di poter disporre l’esecuzione dei sopralluoghi;
c)	Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti congettuali o di fatto, sui quali l’autorizzazione della Soprintendenza si fonda ( a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata alla stessa per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni;
d)	Dovrà, inoltre, essere svolta una campagna di monitoraggio della qualità dell’aria per gli inquinanti Nox e PM10 , da effettuarsi in corrispondenza dei recettori sensibili individuati, della durata di almeno 30 giorni, e da effettuarsi in corrispondenza delle attività dei 2 scenari presentati: sia durante la coltivazione dell’attuale area di cava e contemporanea realizzazione della pista di arroccamento che la durante la coltivazione della nuova area di cava. I dettagli operativi delle 2 campagne di monitoraggio dovranno essere inviati ad ARPAM dipartimento di MC almeno 20 giorni prima dell’inizio e da quest’ultimo condivisi e avallati. Le informazioni minime relative al monitoraggio dovranno comprendere: schede tecniche analizzatori, certificati di taratura e calibrazione, metodi di campionamento, durata monitoraggio, localizzazione analizzatori e quanto ritenuto utile ai fini del corretto svolgimento delle stesse;
e)	Per tutto il tempo di durata dell’intervento estrattivo autorizzato, compresa la fase di recupero ambientale, si dovrà mantenere in perfetta efficienza l’intera rete di regimazione delle acque interne d esterne dell’area di cava:
f)	Si dovrà effettuare la periodica asportazione del materiale depositatosi nei sistemi di decantazione allo scopo di mantenere la funzionalità.
g)	Le aree di deposito dei rifiuti di estrazione non dovranno interrompere o deviare il corso delle acque superficiali:
h)	Il gestore dell’impianto dovrà mettere in atto tutti i provvedimenti di riduzione di rumore che si dovessero  rendere necessari a seguito di:
1.	Cambiamenti delle modalità di lavorazione presso la ditta preponente,
2.	Una eventuale verifica di superamento dei limiti di legge come conseguenza di misurazioni di rumore effettuate dall’ARPAM.
i)	Dovranno essere effettuate opportune misure post-operam eseguite anche in prossimità dei recettori sensibili (opportunamente concordate con ARPAM), da inviare al Comune e ad ARPAM al ine di avvalorare le ipotesi progettuali:
j)	Le acque in eccesso che dovessero fuoriuscire dalla vasca tramite tale presidio dovranno essere condotte senza creare dissesti alla tubazione di scarico che ha come recettore finale il Fiume Chienti che prevede tubazioni di diametro pari a 1000mm;
k)	L’importo della garanzia da prestare a favore della Regione Marche per la corretta esecuzione delle opere di compensazione dovrà essere commisurato al costo dell’acquisizione della disponibilità dei terreni, dell’esecuzione del rimboschimento e delle cure culturali dei primi cinque anni. Tale costo è confermato essere pari a Euro 127.689,22 come già indicato nel corso della prima Conferenza di Servizi espletata per le finalità di cui alla L.R. 71/1997;
l)	La suddetta P.F. si riserva inoltre la possibilità, in caso di inadempimento o inefficace adempimento della compensazioni ambientale nei termini presenti dalla successiva autorizzazione, di realizzare il rimboschimento compensativo in diversa area ritenuta idonea incamerando la cauzione.
Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni e condizioni contenute nell’AUA rilasciata dalla Unione Montana “Marca di Camerino” :
1.	Condizioni e prescrizioni per lo scarico di acque di prima pioggia
1.1	Valori limite e frequenze dei controlli
a)	lo scarico deve rispettare i valori limite di emissione stabiliti dalla Tabella n. 3, colonna scarico in acque superficiali, dell’Allegato 5 alla parte Terza del D.LGS. 152/2006;
b)	devono essere assicurati autocontrolli analitici annuali rappresentativi dello scarico delle acque di prima pioggia trattate, a  seguito di evento meteorico significativo, dei parametri: pH, Solidi sospesi totali, BOD5, COD, Alluminio, Cromo  totale, Cromo esavalente, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, ferro, manganese e idrocarburi totali;
c)	entro 120 giorni dalla conclusione dei lavori previsti per l’adeguamento dell’impianto deve essere inviato allo scrivente Settore Ambiente e al Dipartimento ARPAM di Macerata un rapporto di prova di un campione delle acque reflue trattate, prelevato nel pozzetto fiscale, che attesti la concentrazione dei parametri sopra indicati;
d)	qualora dalle misurazioni autonomamente eseguite sullo scarico finale risulti che i valori limite di emissione negli ambienti idrici siano superati, si dovrà provvedere ad informare entro le 48 ore la Provincia e l’ARPAM tramite comunicazione scritta;
e)	dovranno essere avviate, ogni qualvolta si rilevi nelle acque di scarico la positività al saggio di tossicità (parametro 51 Tab 3 All.5 D.Lgs 152/2006), indagini analitiche specifiche, la ricerca delle cause e la loro rimozione;
f)	i risultati degli autocontrolli devono essere annotati su appositi registri o su opportuni supporti informatici, conservati per un periodo di almeno quattro anni e tenuti a disposizione degli Organi di controllo;
g)	le modalità di raccolta, campionamento, trasporto e conservazione e le determinazioni analitiche dei campioni devono essere eseguite secondo le più avanzate metodiche di impiego generale, tratte da raccolte di metodi standardizzati pubblicati a livello nazionale (APAT/IRSA – CNR) o a livello internazionale;
h)	le concentrazioni delle sostanze pericolose devono essere espresse in relazione ai limiti consentiti dalle metodiche di rilevamento in essere alla data del 29 aprile 2006, o, successivamente, superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dagli aggiornamenti pari ad almeno:
•	idrocarburi totali 0,01 mg/l
•	cromo totale 0,01mg/l
•	cadmio 0,001 mg/l
•	nichel 0,01 mg/l
•	piombo 0,01 mg/l
•	rame 0,01 mg/l
•	zinco 0,01 mg/l
•	solventi organici aromatici 0,01 mg/l
•	composti organo alogenati 0,01 mg/l
i)	i certificati analitici dovranno essere firmati da tecnico abilitato e riportare il metodo di prova ufficiale applicato, incertezza di misura legata al metodo, limiti di autorizzazione e limiti di rilevabilità dello strumento;
j)	relativamente ai monitoraggi effettuati presso laboratori esterni, la corretta calibrazione e manutenzione degli strumenti utilizzati dovrà essere garantita, quando possibile, da certificazioni di qualità e/o di settore;
k)	i limiti di accettabilità non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo;
1.2	Manutenzione, modifiche e guasti
a)	Ad evento meteorico esaurito deve essere garantito lo svuotamento della vasca entro le 48 – 72 ore successive dall’ultimo evento meteorico;
b)	Tutte le componenti dell’impianto/degli impianti di trattamento sia fisse che mobili, i manufatti per il convogliamento, compresi i pozzetti d’ispezione, i relativi accessi e le relative pertinenze, devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità effettuando la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria delle apparecchiature e dei manufatti secondo le specifiche tecniche proprie di ciascuna;
c)	I dati relativi alle operazioni di manutenzione, ordinaria e straordinaria devono essere riportati su appositi quaderni di registrazione da conservare e tenere a disposizione delle autorità di controllo;
d)	I pozzetti di ispezione e prelievo siano mantenuti accessibili e a disposizione degli organi di vigilanza e consentano al personale preposto ai controlli di operare in sicurezza e conformemente alle normative vigenti in materia di raccolta dei campioni degli scarichi in atto;
e)	Le tubazioni di ogni scarico afferenti al pozzetto di ispezione e prelievo devono essere posizionate almeno 80 cm dal fondo del pozzetto e fuoriuscire dalla parete di almeno 20 cm in modo da permettere il campionamento separato degli scarichi per tipologia;
f)	Per qualsiasi situazione di funzionamento anomalo dell’impianto/degli impianti di trattamento ovvero qualora si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi tale per cui derivi o possa derivare un superamento dei limiti di emissione, il gestore informa entro le 24 ore dal fatto la Provincia, il Comune e l’ARPAM, indicando tra l’altro le cause dell’imprevisto e i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente ed adotta le misure d’urgenza necessarie al ripristino della conformità e a garantire procedure volte a contenere al massimo le immissioni nell’ambiente idrico; qualora la violazione possa causare un pericolo immediato per la salute umana sospende l’esercizio dell’attività fino al ripristino delle normali condizioni di esercizio;
g)	Qualora trattasi di interventi programmati con eventuali interruzioni del funzionamento che possono causare un “blocco” o un “fermo”, anche solo temporaneo, dell’impianto/degli impianti di trattamento o di parti significative di esso, dovranno essere comunicate a questa Provincia, al Comune e all’ARPAM con anticipo di almeno 10 giorni;
h)	Tutte le interruzioni temporanee totali o parziali che siano dovute a guasti, attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto/degli impianti di trattamento, devono essere accompagnate dall’attivazione delle procedure, accorgimenti tecnici e strumenti supplementari atti a limitare al minimo i tempi del ripristino del funzionamento dell’impianto, a mantenere in 
esercizio regolare la maggior parte delle funzioni depurative utilizzabili, evitare per quanto possibile il contatto degli inquinanti con le componenti ambientali e ad evitare per quanto possibile lo scarico di acque reflue non conforme ai limiti di emissione;
2.	Condizioni e prescrizioni per lo scarico di acque reflue domestiche
a)	Devono essere adottate adeguate procedure di controllo e un adeguato livello di manutenzione e/o pulizia del sistema di trattamento delle acque domestiche, tramite periodiche asportazioni dei materiali sedimentali e raccolti. Tutti i rifiuti in tali operazioni dovranno essere smaltiti in ottemperanza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
b)	La manutenzione della fossa Imhoff prevede l’estrazione della crosta, nonché fino a 1/3 del fango presente, almeno una volta l’anno; i documenti comprovanti le pulizie effettuate e i formulari di trasporto devono essere conservati, per ogni possibile controllo, per un periodo di almeno cinque anni;
c)	I pozzetti di ispezione e prelievo e siano facilmente accessibili e consentano al personale preposto ai controlli di operare in sicurezza e conformemente alle normative vigenti in materia di raccolta dei campioni degli scarichi assimilati ai domestici;
d)	Tutti i manufatti per il trattamento e il convogliamento, compresi i punti di ispezione e prelievo e i relativi accessi, devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità;
3.	 Condizioni e prescrizioni generali
a)	La rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
b)	Il recupero e/o lo smaltimento dei fanghi e di tutti i materiali di risulta originati dall’impianto/dagli impianti dovranno avvenire nel rispetto delle prescrizioni e degli obblighi impartiti dalla Parte Quarta del D-Lgs. 152/2006;
c)	È fatto divieto di immettere materie che formino in conseguenza della loro natura, depositi nel corpo recettore. Nel caso in cui, per effetto dello scarico autorizzato, si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
d)	Le modalità di scarico e la gestione dell’impianto/degli impianti di trattamento devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l’ambiente, quali impaludamenti superficiali e ristagni, situazioni di degrado ambientale, esalazioni maleodoranti o moleste, sviluppo di insetti o animali nocivi e più in generale inconvenienti di carattere igienico sanitario;
e)	È vietato il verificarsi di fenomeni in grado di creare pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque del Fiume Chienti in occasione di eventi meteorici consistenti, operando preventivamente sulle acque meteoriche di dilavamento delle zone eventualmente soggette a trasporto di materiale solido in sospensione;
f)	Gli scarichi delle acque di seconda pioggia e delle ulteriori acque meteoriche di dilavamento, dovranno essere costituiti esclusivamente dalle acque meteoriche non contaminate e non devono presentare elementi indice di un rischio significativo di dilavamento;
g)	Nel caso di scarico in corso d’acqua demaniale, lo stesso scarico deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni della relativa concessione (RD 523/1904 e  LR 5/2006);
h)	L’autorizzazione allo scarico costituisce parere in merito al profilo ambientale ai fini della tutela delle acque dall’inquinamento, che non legittima il titolare ad operare in difformità ai regolamenti di Polizia Urbana, delle norme igienico sanitarie, delle norme urbanistiche ed edilizie o relative alla destinazione d’uso dello stabilimento di cui trattasi, delle ulteriori norme di tutela ambientale e paesaggistica e che non lo esime dal munirsi di ulteriori autorizzazioni prescritte da particolari norme di legge;
i)	L’inosservanza di quanto prescritto con il presente parere comporta i provvedimenti di cui all’art. 130 e le sanzioni amministrative e/o penali previsti dalla vigente normativa in materia ed in particolare quelli del Titolo V – Capo I e II della parte terza al D.Lgs. 1552/2006. 
La durata dell’autorizzazione è di anni dieci decorrente dalla data odierna.
3- Di trasmettere copia della presente Determinazione-Autorizzazione a mezzo PEC a:
-	Alla Regione Marche – Servizio Tutela e Risanamento Ambientale-Ufficio Attività Estrattiva- Via Tiziano 44- Ancona
-	All’Amm/ne Prov.le  Settore Ambiente -Via Velluti –Piediripa – Macerata
-	All’Amm/ne Prov.le  Settore Gestione del Territorio -Via Velluti –Piediripa - Macerata
-	All’Ufficio Polizia Municipale – Sede
-	Alla Ditta EFI s.r.l.  – Bistocco di Caldarola  - Caldarola–MC.
 
Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio proponente.

Il Responsabile del Servizio	
F.to Spinaci Andrea	

_______________________________________________________________
Sul presente provvedimento, hanno espresso, come segue, il parere favorevole e l’attestazione di cui al D.L.gs 18.8.2000, n. 267:
_______________________________________________________________

-	A norma dell’art. 151, comma 4:

Per la presente Determinazione il Responsabile del Servizio Finanziario Del Gobbo Dott.ssa Daniela ha apposto il Visto di Regolarità Contabile e Attestazione di Copertura Finanziaria in data            per l’importo complessivo pari ad € 

	F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario	
Caldarola; 19-06-2017	Del Gobbo Dott.ssa Daniela	

Sono stati assunti i seguenti Impegni di Spesa:
_______________________________________________________________

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio on-line (www.comune.caldarola.mc.it)  per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva subito dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  (art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000).
_______________________________________________________________

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line (www.comune.caldarola.mc.it)   dal 20-06-2017

	Il Responsabile del Servizio 	
Caldarola; 19-06-2017	F.to Spinaci Andrea	
		
_______________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale.

	Il Responsabile del Servizio	
Caldarola; 20-06-2017	Spinaci Andrea	

_______________________________________________________________