COMUNE DI ORTEZZANO
Provincia di Fermo
C.A.P. 63851	                            P.zza Umberto  I°, 4
Cod. Fisc. e P.IVA 00390830446       Tel. 0734/779181 - Fax 0734/779309

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

N.42   del Reg.
N.80 del Reg. Gen.
	
Oggetto:
STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI I E III LIVELLO NEL COMUNE DI ORTEZZANO - DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE SCHEMI DI "CONTRATTO" E "DISCIPLINARE".

CIG: 

Data
27-06-2017		

L'anno   duemiladiciassette, il giorno   ventisette del mese di giugno, nel proprio ufficio.
Il sottoscritto geom. Luigino Vitali, in qualità di 

Responsabile dell’Area Tecnica

   VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;

   VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016; 

   VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare, gli articoli 2, 3, comma 3, 14, commi 1 e 2, 15, 16, 18 e 50;

   VISTA, da ultimo, l’Ordinanza n. 24 del 12maggio 2017  “Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017”;

   PRESO atto che, così come risultante dall’ Allegato 3 della suddetta O.P.C.M. 24/2017, per gli studi di micro zonazione sismica di che trattasi (I e III livello), al Comune di Ortezzano (progr.98) è stato assegnato il finanziamento pari ad € 29.850,00=, importo quest’ultimo confermato nell’Allegato F (progr.98) di cui all’O.P.C.M. n. 29 del 9 giugno 2017;

   CONSIDERATO che, per l’entità economica del finanziamento concesso (€ 29.850,00), per la selezione del soggetto affidatario degli studi di “microzonazione” di che trattasi, l’Ente si avvarrà della procedura di cui all’art.36, comma 2, lettera a)  del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nel testo vigente, così come anche previsto dall’Articolo 4 c.3 dell’O.P.C.M. 24/2017 che recita: “…….I Comuni, per la realizzazione degli studi di microzonazione, si avvalgono di professionisti iscritti agli albi……omissis…..e che vengono selezionati mediante la procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, qualora l’importo sia nel limite ivi previsto di euro 40.000 al netto di IVA…..omissis…..”;

   VISTO l’Articolo 7 dell’O.P.C.M. 24/2017 il quale recita:
“1. I Comuni che utilizzano la procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, affidano gli studi di microzonazione ai soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 5 entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza…..omissis….”;

   VISTA, in merito, la propria precedente determinazione n.40/2017, esecutiva ai sensi di legge con la quale, tra l’altro, è stato disposto:
“omissis………
  .B) di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 7 dell’O.P.C.M. n. 24 del 12 maggio 2017, il servizio tecnico  per lo “studio di microzonazione sismica (MS) di I e III livello ”  relativi al Comune di Ortezzano (FM), al Signor dott. Salvetti Savino,  iscritto all’Ordine dei Geologi delle Marche al n. 451, con studio in Fermo (FM) in Via A. Diaz n.158/A, c.f. SLVSVN68T22D542N, per il corrispettivo omnicomprensivo di € 29.850,00 (euro ventinovemilaottocentocinquanta/00);
…….omissis…….
  .E) di stabilire che l’affidamento disposto con il presente atto,  verrà ulteriormente perfezionato tramite sottoscrizione di apposito contratto con allegato disciplinare; 
……omissis……..”;

   RITENUTO quindi doveroso, in osservanza a quanto stabilito al punto .E) dell’atto di affidamento sopra citato, procedere all’approvazione degli schemi di “contratto” e “disciplinare” che andranno a regolamentare  i rapporti tra il professionista incaricato e l’Amministrazione;

   VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

   VISTA l’Ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016;

   VISTO il bilancio di previsione approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 23/05/2016;

   VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

   VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

   VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

   VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

   VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2016);

   VISTO il decreto sindacale n.9 del  04/08/2016 con il quale si sono, tra l'altro, attribuite specifiche funzioni organizzative e dirigenziali al personale dipendente dal Comune di Ortezzano;

   DATO altresì atto che, tra il sottoscritto Responsabile del procedimento ed il soggetto destinatario degli effetti del presente atto, non sussistono situazioni di “conflitto di interesse” ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

  .A) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

  .B) di approvare, in relazione al  servizio tecnico  per lo “studio di microzonazione sismica (MS) di  I e III livello ”  in Comune di Ortezzano (FM), gli schemi di “contratto” e “disciplinare” come di seguito riportati:
COMUNE DI ORTEZZANO
Provincia di Fermo
SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA
Contratto individuale per l’affidamento di incarico finalizzato alla redazione dello studio di microzonazione sismica di I°e III° livello del Comune di Ortezzano.
CIG: ZEB1EF46E3
L’anno 2017, il giorno__________ del mese di giugno, presso la sede del Comune di Ortezzano, sita in P.zza Umberto I°.
Premesso che il Comune di Ortezzano risulta assegnatario di un finanziamento derivante dall’Ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 “Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di II livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga dei termini di cui all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017” confermato in seguito nell’allegato F dell’O.P.C.M. n. 29 del 9 giugno 2017.-------------------
L’entità economica del finanziamento concesso per la redazione dello studio di Microzonazione Sismica (MS) di 1° e 3° livello del proprio territorio, è pari ad euro 29.850,00 (contributo previdenziale ed IVA inclusi).-----------------
Considerato che:
-	per l’entità economica del finanziamento concesso (euro 29.850,00) per la selezione del soggetto affidatario degli studi di “microzonazione” di che trattasi, l’Ente si è avvalsa della procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nel testo vigente, così come anche previsto dall’art. 4 c. 3 del O.P.C.M. 24/2017 che recita “…I Comuni, per la realizzazione degli studi di microzonazione, si avvalgono di professionisti iscritti agli albi…omissis…e che vengono selezionati mediante la procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, qualora l’importo sia nel limite ivi previsto di euro 40.000 al netto di IVA…omissis…”-------------------------------------------------------
-	il dott. geol. Savino Salvetti è stato individuato quale affidatario dell’incarico relativo allo studio in oggetto e che tale incarico è stato comunicato sia alla Struttura  del Commissario Straordinario alla Ricostruzione Sisma - 2016 che alla Regione Marche – Servizio Protezione Civile come richiesto dalla Regione stessa.-----------------
-	si è ritenuto di procedere all’affidamento dell’incarico per la redazione dello Studio di MS in argomento, utilizzando il finanziamento di € 29.850,00 specificatamente stanziato per lo svolgimento dell’incarico stesso e scegliendo un idoneo professionista.-------------------------------------------------------------------
-	con determina n. 40 del 13.06.2017, pubblicata all’Albo Pretorio in pari data, è stato quindi affidato, al dott. geologo Savino Salvetti l’incarico per lo studio di MS di 1° e 3° livello del Comune di Ortezzano ai sensi della O.P.C.M. N. 24 del 12.05.2017 e della O.P.C.M. n. 29 del 09.06.2017, tra il Comune di Ortezzano (di seguito denominato Amministrazione), con sede in Ortezzano, Piazza Umberto I n. 4, C.F. e P.IVA 00390830446 rappresentato dal Responsabile dell’Area Tecnica nella persona del geom. Luigino Vitali, nato a Monte Vidon Corrado (AP) il 15/07/1958, domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede del Comune stesso; e il Dr. Geol. Savino Salvetti, nato a Fermo il 22.12.1968 e domiciliato in Fermo Via R. Lucchi n. 30 - C.F.: SLVSVN68T22D542N - P.IVA 01496950443, iscritto all’Albo dei Geologi delle Marche con il n. 451 si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 – Oggetto dell’ incarico
L’Amministrazione, come innanzi rappresentata, affida al Dr. Geol. Savino Salvetti (di seguito denominato Professionista) l’incarico finalizzato alla redazione dello studio di microzonazione sismica del Comune di Ortezzano. Il Professionista sottoscrive, oltre al presente contratto finalizzato alla redazione dello studio di microzonazione sismica di I° e III° livello del Comune di Ortezzano, il relativo Disciplinare di Incarico che, benché non materialmente allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.*********
ART. 2 – Tempi 
L’incarico è conferito per la durata stimata non maggiore di 150 giorni a partire dal 13/06/2017, data di efficacia del provvedimento di affidamento in premessa richiamato, e sino alla scadenza delle attività assegnate, per effetto della quale il contratto si intende, comunque, risolto automaticamente;  per l’eventuale protrarsi della prestazione, oltre il termine assegnato, non sarà dovuto compenso alcuno. Prima della scadenza o della realizzazione delle attività, l’incarico potrà cessare in ogni momento per recesso di una delle parti con preavviso di almeno trenta giorni. In caso di mancato preavviso, la parte recedente è tenuta a corrispondere una penale congiuntamente concordata in  € 1.000,00 (euro mille/00). La mancata prestazione, da qualsiasi causa determinata, non incide sulla durata del contratto che resta comunque correlata allo svolgimento delle attività assegnate come stabilito nel presente contratto. La sede di lavoro è il proprio studio. I rapporti amministrativi, funzionali ed economici scaturenti dal presente incarico sono assicurati dal Responsabile dell’Area Tecnica  geom. Luigino Vitali.*****************************************************
ART. 3 – Mansioni e tempi
Al fine di consentire il corretto espletamento dell’incarico affidato al Professionista, lo stesso dovrà attenersi alle modalità di esecuzione descritte nel Disciplinare di Incarico ed al relativo cronoprogramma vincolante.*****
ART. 4 – Modalità di svolgimento
Nello svolgimento delle attività di cui al presente contratto, il Professionista organizzerà il proprio lavoro in regime di autonomia, in funzione della migliore realizzazione dell’attività assegnata, ma sarà vincolato alle scansioni temporali delle attività da svolgere, come indicate nel precedente articolo 3 e secondo le ulteriori eventuali disposizioni dettate dal Responsabile dell’Area Tecnica geom. Luigino Vitali.*******************************
ART.5 - Strumenti 
Ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente incarico, il Professionista dovrà avvalersi delle proprie strumentazioni.********
ART. 6 – Sede e Tempi 
La sede di lavoro è lo studio del professionista nonché il territorio del Comune di Ortezzano. I tempi sono quelli indicati nei precedenti  artt. 3 e 4.*********************************************************************
ART. 7 – Compenso
Il compenso a corrispettivo dell’incarico, per la durata indicata all’art. 2, è stabilito in € 29.850,00 (euro ventinovemilaottocentocinquanta/00) al lordo di tutti gli oneri contributivi previsti dalla legislazione vigente a carico del Professionista e dell’Amministrazione comunale, nonché delle ritenute fiscali di legge ed I.V.A. Il compenso lordo di cui sopra è strettamente collegato alla effettività della prestazione e sarà erogato nei modi e tempi descritti nell’allegato e sottoscritto Disciplinare di Incarico all’art. 12. Il compenso sarà erogato previa presentazione di regolare fattura e previa acquisizione, da parte dell’Amministrazione della documentazione attestante la regolarità contributiva. La fattura dovrà essere intestata al Comune di Ortezzano ed indicare le mansioni svolte con riferimento al lavoro svolto e le coordinate bancarie o postali per l’accredito del compenso. I sopralluoghi necessari per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto sono a carico del Professionista. Le parti danno atto di essere a conoscenza del contenuto dell’art. 8, comma 8, del Decreto Legge n. 66/2014 convertito con Legge n. 89/2014 e di accettarne l’eventuale applicazione. Il Professionista è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’esecuzione del presente contratto.*******
ART. 8 – Natura dell’incarico e riservatezza
L’incarico è personale e non può essere affidato ad altri. Il rapporto è caratterizzato dal divieto di concorrenza sleale. La sottoscrizione del presente contratto comporta, per il Professionista, l’obbligo di riservatezza sui documenti, dati ed informazioni di cui venga a conoscenza nell’espletamento della prestazione. Il risultato dell’attività svolta dal Professionista, nell’ambito dell’incarico conferitogli ed ogni diritto di qualsiasi natura, sono e restano acquisiti in piena e definitiva proprietà alla Regione e al Comune, che avranno il diritto di utilizzarli anche in altre forme o modalità o di cederli, in tutto o in parte a terzi, senza dover corrispondere ad alcun titolo ulteriori compensi, oltre a quello espressamente previsto nel presente contratto.***************
ART. 9 – Controllo
L’Amministrazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza della prestazione, la valutazione e la verifica dell’attività svolta, l’effettiva partecipazione alle riunioni periodiche che saranno organizzate dalla Commissione Tecnica regionale al fine di garantire l’uniformità degli studi. Ogni accertata inadempienza al presente contratto nonché l’accertata inadeguatezza od inefficienza determinerà la revoca dell’incarico e la risoluzione del contratto con tutti gli effetti e le conseguenze di legge, ivi compresa la mancata corresponsione del compenso di cui all’art. 7.***********************
ART. 10 – Incompatibilità
Il Professionista dichiara di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per lo svolgimento del suddetto incarico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Al riguardo il Professionista dichiara di non aver in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente. L’incaricato si impegna comunque a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per eventuali suoi collaboratori.********************************************
ART. 11 – Normativa di riferimento - Controversie 
Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente in quanto applicabile. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Professionista e l’Amministrazione in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente contratto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite all’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro esclusivo e competente sarà quello di Fermo.**************************************
ART. 12 – Trattamento dei dati 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03  l’Amministrazione si impegna a rispettare la riservatezza delle informazioni fornite dal Professionista. Tutti i dati conferiti saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alla gestione del rapporto, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Il Professionista dal canto suo si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.********************************
ART. 13 – Spese
Le spese di bollo, nonché gli oneri per tutti i materiali necessari per la redazione degli elaborati progettuali ed ogni altro onere necessario per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, restano ad esclusivo carico del Professionista. Il presente contratto, in quanto soggetto ad IVA, verrà registrato soltanto in caso d’uso.******
Letto, approvato e sottoscritto.----------------------------------------------
L’Amministrazione

Il Professionista

DISCIPLINARE DI INCARICO PER LO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1 E LIVELLO 3
DEL COMUNE DI ………… (TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO A)
Premessa
Il presente disciplinare definisce l’oggetto e le caratteristiche dei servizi affidati per lo “STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1 E LIVELLO 3 NELLE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE DI……………….” (di seguito indicato come “servizi”), come previsto dall’art. 1 del Decreto Legge n. 8 del 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45.
Il presente disciplinare si applica al Comune di………………………… e a tutti gli altri Comuni di cui al gruppo a) dell’Allegato 3, Ordinanza del Commissario straordinario n. 24 registrata il 15/05/2017 al n. 1065.
L’Amministrazione Comunale (di seguito anche ente attuatore) intende affidare un incarico specialistico per la redazione dello studio di Microzonazione Sismica (MS) di livello 1 e livello 3 sul territorio comunale ad esperti, iscritti nell'elenco speciale, di particolare e comprovata specializzazione in materia di prevenzione sismica e adeguata esperienza professionale nell'elaborazione di studi di microzonazione sismica nel seguito denominato “affidatario” (art. 5 dell’Ordinanza del Commissario straordinario n. 24 registrata il 15/05/2017 al n. 1065). L’ affidatario si impegna ad assumere il servizio affidato dal Comune accettando espressamente e senza riserve le norme e le specifiche riportate nel presente disciplinare. In particolare, lo studio dovrà essere realizzato dall’affidatario secondo gli Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica (ICMS, 2008 e successivi aggiornamenti) e prodotto secondo gli Standard di rappresentazione e archiviazione informatica degli studi di MS (Standard Versione 4.0b).
Lo studio di MS di livello 1 è indirizzato ad individuare le microzone omogenee in prospettiva sismica (Carta delle MOPS alla scala 1:5.000), mentre lo studio di MS di livello 3 è finalizzato a quantificare la pericolosità sismica locale delle microzone, con particolare riferimento alle aree stabili, alle aree stabili suscettibili di amplificazione e alle aree instabili, e alla redazione delle Carte di microzonazione sismica di livello 3 alla scala 1:5.000.
Lo studio di MS di livello 1 sarà basato sulla realizzazione di una carta geologico tecnica corredata da sezioni e di un modello di sottosuolo, finalizzato alla mappatura di aree omogenee dal punto di vista della risposta sismica attesa (Carta delle MOPS). Lo studio di MS di livello 3 sarà realizzato mediante analisi di risposta sismica locale monodimensionale (1D) e/o bidimensionale (2D), effettuate su verticali e sezioni rappresentative, in numero adeguato per poter caratterizzare le tipologie di microzona individuate nella Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS). I risultati delle analisi numeriche saranno restituiti in termini di accelerogrammi calcolati in superficie ed elaborati in termini di fattori di amplificazione in pseudo-accelerazione calcolati per prefissati intervalli di periodi, nonché di spettri di risposta in accelerazione al 5% di smorzamento.
L’insieme delle attività finalizzate alla realizzazione dello studio di MS di livello 1 e livello 3 saranno eseguite dall’affidatario in coordinamento con il Centro per la Microzonazione Sismica e le sue applicazioni (di seguito CentroMS) del CNR, che avrà funzioni di supporto, elaborazione e verifica dei risultati.
Il CentroMS svolge, per conto del Commissario per la ricostruzione, attività di supporto tecnico- scientifico finalizzata alla predisposizione di criteri e al coordinamento degli studi di MS, secondo quanto previsto dal Decreto Legge n. 8 del 9 febbraio 2017 (Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017) convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45.
L’affidatario dovrà pertanto raccordarsi con il personale designato dal CentroMS per definire il piano delle indagini e per ottenere supporto tecnico-scientifico durante le varie fasi di realizzazione del servizio. Il CentroMS definirà le attività di formazione, fornirà dati ed elaborazioni, coordinando lo svolgimento delle attività nell’ambito dei raggruppamenti di Comuni.

Articolo 1. Oggetto dell’incarico
Il presente disciplinare ha per oggetto i seguenti servizi relativi allo studio di MS di livello 1 e livello 3 del Comune di ………………………..:
- esecuzione di indagini geologiche, geognostiche, geotecniche e geofisiche;
- elaborazioni numeriche di dati;
- predisposizione di specifici elaborati. 
Le aree comunali oggetto del servizio, relativo allo studio di MS di livello 3, saranno consegnate all'affidatario da parte dell'ente attuatore.
Le indagini e gli elaborati di seguito descritti costituiscono il quantitativo minimo richiesto perché lo studio sia ritenuto adeguato.
Il Comune si riserva di esercitare, nella fase di esecuzione del contratto, la facoltà di chiedere una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni, fino a concorrenza del 10% del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario ai sensi dell’articolo 106 del d.lgs. n. 50/2016.
Articolo 2. Attività 
Il servizio prevede la realizzazione delle seguenti attività:
1. raccolta ed elaborazione dei dati pregressi (col supporto del Comune, è richiesto il reperimento di dati presso Enti pubblici e privati quali almeno il Comune stesso, la Provincia, la Regione, l’ANAS, le FF.SS.);
2. definizione del piano di indagini integrative;
3. rilievi geologico tecnici di dettaglio;
4. esecuzione delle indagini integrative;
5. archiviazione dei dati e dei metadati;
6. realizzazione della Carta delle frequenze naturali dei terreni;
7. realizzazione della Carta geologico-tecnica (CGT) corredata dalle sezioni geologico-tecniche;
8. definizione del modello di sottosuolo finalizzato allo studio di MS di livello 1 e livello 3;
9. realizzazione della Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS);
10. esecuzione di analisi numeriche monodimensionali (1D) di risposta sismica locale;
11. realizzazione delle Carte di microzonazione sismica di livello 3, con indicazione dei fattori di amplificazione e degli spettri di risposta in accelerazione;
12. redazione della Relazione illustrativa.

Articolo 3. Piano delle indagini
In tabella 1 viene riportato l'elenco delle tipologie di indagini funzionali alla realizzazione di uno studio di MS. L’affidatario definirà nel piano delle indagini la tipologia e il numero delle indagini minime necessarie per la realizzazione dello studio, selezionandole dall’elenco sotto riportato. Tale piano verrà presentato entro 30 giorni dalla firma del presente disciplinare al CentroMS (vedi articolo 9), il quale entro i successivi 10 giorni, in collaborazione con l’affidatario, definirà l’ubicazione definitiva delle indagini da effettuare, rilasciando il benestare.
Le indagini saranno ubicate in funzione dei seguenti criteri: 
1) distribuzione dei dati pregressi; 
2) livello presunto di pericolosità relativa; 
3) tracce delle sezioni rappresentative che correderanno la carta geologico-tecnica. 
Per le specifiche tecniche sulle indagini, si rimanda alle schede tecniche riportate nel volume 2 di Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica (ICMS, 2008) e successivi aggiornamenti, elencati nell’articolo 13.
Nel caso in cui si verifichi l'impossibilità di esecuzione di alcune indagini, oppure non fosse possibile realizzare le quantità indicate, l’affidatario comunicherà, motivandolo, numero e tipologia delle indagini non espletabili e proposta di indagini sostitutive, concordando con il CentroMS numero e tipologia di indagini da realizzare in sostituzione.
Ogni microzona cartografata nella Carta delle MOPS, nelle aree in cui è previsto l’approfondimento di livello 3, dovrà essere caratterizzata attraverso un numero adeguato di misure di microtremore (tecnica HVSR) e almeno un profilo di Vs, possibilmente esteso fino al substrato di riferimento per le modellazioni numeriche.
Con l’obiettivo di caratterizzare il numero massimo di litotipi, lungo almeno una delle sezioni geologico- tecniche dovrà essere realizzato almeno n. 1 sondaggio a carotaggio continuo (per una lunghezza complessiva di almeno 35 m) con prelievo di campioni indisturbati, esecuzione di prove in sito (almeno prove SPT, quando possibile) e attrezzato per prova Down-Hole (DH).
Per ogni indagine realizzata l’affidatario dovrà produrre, oltre all’elaborazione della prova, anche i file originali dell’acquisizione.
L’affidatario è tenuto ad ottemperare a quanto previsto dalla legge 464/1984, riguardo alla comunicazione inizio indagini da inoltrare ad ISPRA.

Articolo 4 Indagini migliorative
Per ciò che concerne le eventuali indagini migliorative, la tipologia e il numero saranno proposte dall’affidatario e concordate con il CentroMS.

Tabella 1. Elenco e tipologia delle indagini funzionali alla realizzazione di uno studio di MS.

	Tipologie di indagine 	
a.	Indagini geognostiche	
	Sondaggi a carotaggio continuo (prelievo di campioni, installazione di piezometri)
Prove penetrometriche statiche (CPT, CPTE, CPTU)	
	Prove penetrometriche dinamiche (SPT, super pesante, pesante e media)

	Prove penetrometriche statiche con punta elettrica (CPTE)	
	Prove dilatometriche (Marchetti)	
	Prove scissometriche o vane test	
	Prove pressiometriche
	
b.	Indagini geologiche
Rilievi geologici, geomorfologici e geomeccanici	
c.	Indagini geofisiche	
	ERT	
	Dilatometria sismica	
	Prova penetrometrica con cono sismico	
	Down-hole	
	Cross-hole	
	HVSR	
	ESAC/SPAC	
	Sismica a riflessione	
	Sismica a rifrazione	
	Georadar	
	Rilievo gravimetrico o microgravimetrico	
	MASW	
	REMI	
	FTAN	

Articolo 5. Elaborati finali
L’affidatario dovrà produrre gli elaborati di seguito descritti, tenendo conto delle analisi numeriche realizzate in proprio o fornite dal CentroMS, facendo riferimento alle indicazioni riportate negli standard nazionali (Standard Versione 4.0b) e al software SoftMS (vedi articolo 13):
1.	Archivio degli strati informativi;
2.	Carta delle indagini in scala 1:5.000;
3.	Carta delle frequenze naturali dei terreni in scala 1:5.000;
4.	Carta geologico-tecnica per la microzonazione sismica (CGT) in scala 1:5.000;
5.	Sezioni geologico-tecniche in scala 1:5.000;
6.	Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS) in scala 1:5.000;
7.	Carte di microzonazione sismica di livello 3 in scala 1:5.000;
8.	Relazione illustrativa.
Riguardo alle indagini di nuova acquisizione, l’affidatario è tenuto a consegnare in forma esaustiva la relativa documentazione, inclusi i dati originali.
La CGT e la Carta delle MOPS si estenderanno alle aree che saranno consegnate all'affidatario da parte dell'ente attuatore.
Le Carte di microzonazione sismica di livello 3 saranno restituite nelle aree definite per lo studio di MS di livello 3, consegnate all'affidatario da parte dell'ente attuatore. L’affidatario dovrà produrre n. 3 Carte di microzonazione sismica di livello 3, relative ad altrettanti intervalli di periodo: 0.1-0.5 s; 0.4-0.8 s; 0.7-1.1 s.
Nelle Carte di microzonazione sismica di livello 3, a ciascuna microzona omogenea sarà associato un fattore di amplificazione, uno per ciascuno dei predetti intervalli di periodo. I fattori di amplificazione dovranno essere calcolati con riferimento agli spettri medi di input (messi a disposizione dal CentroMS) e di output (risultati delle analisi numeriche). 
La Relazione illustrativa dovrà essere predisposta secondo l’indice riportato nell’Allegato 1.
In sintesi, per ogni microzona omogenea l’affidatario dovrà produrre:
-	n. 3 fattori di amplificazione, uno per ognuno degli intervalli di periodo;
-	n. 7 accelerogrammi calcolati in superficie, uno per ogni spettro di input;
-	n. 7 spettri di risposta elastici al 5% di smorzamento in superficie, uno per ogni spettro di input; 
-	categoria di sottosuolo da NTC e valore di VS30.
L’affidatario dovrà inserire nell’archivio degli strati informativi:
-	i file degli accelerogrammi e degli spettri di risposta elastici in superficie per ogni microzona, in formato testo (.txt) realizzato secondo la struttura prevista dagli Standard Versione 4.0b.
-	una scheda contenente i metadati di base degli strati informativi, la cui struttura sarà messa a disposizione dal CentroMS.

Articolo 6. Modalità di esecuzione
L’affidatario dovrà lavorare in coordinamento con il CentroMS, dal quale accetta sin da ora:
- la formazione preliminare all’espletamento del servizio, che sarà somministrata per una durata di almeno 3 giorni da svolgersi entro 30 giorni dalla firma del presente disciplinare (tabella 2), e comunque nelle date che saranno comunicate dal CentroMS;
- i software e gli applicativi appositamente sviluppati per gli studi di microzonazione sismica;
- i protocolli per l’acquisizione, l’analisi e l’elaborazione dei dati; 
- le indicazioni e il benestare a tutti i documenti e le elaborazioni prodotti nel corso dell’espletamento del servizio da parte del CentroMS, al quale prima della consegna definitiva al Comune dovranno essere sempre sottoposti;
- le acquisizioni ed elaborazioni delle prove Down-Hole (DH), condotte dal CentroMS all’interno dei fori realizzati e condizionati dall’affidatario;
- i dati e le elaborazioni specifiche che gli saranno forniti dal CentroMS, in particolare riguardanti l’input sismico per le elaborazioni 1D, le analisi di risposta sismica locale bidimensionale (2D) e le elaborazioni in termini di fattori di amplificazione, nonché di spettri di risposta elastici.
L’affidatario si impegna a coordinarsi strettamente con gli affidatari dei Comuni limitrofi ricompresi nei Comuni indicati negli Allegati 1, 2 e 2bis della Legge n. 45 del 7 aprile 2017 e sui quali è in corso o sono stati effettuati gli studi di MS. L’affidatario si impegna, inoltre, a cooperare con gli altri affidatari nell’ambito di raggruppamenti territoriali definiti e coordinati dal CentroMS (Allegato 2), che si riuniranno periodicamente per garantire l’omogeneità e il livello qualitativo dei prodotti di MS, secondo i tempi indicati al cronoprogramma di cui all’articolo 9.
L’affidatario ha l’obbligo di comunicare al CentroMS, tramite l’indirizzo email centroms@igag.cnr.it, la data di inizio e fine delle attività.
Per le zone instabili l’affidatario dovrà seguire, in accordo con il CentroMS, le procedure stabilite nelle linee guida per la gestione del territorio interessato da faglie attive e capaci (FAC), da liquefazioni (LQ) e da instabilità di versante sismoindotte (FR) di cui all’articolo 13.
L’affidatario si impegna a consultare la perimetrazione, i dati e gli studi relativi agli aggiornamenti PAI e ai progetti di difesa del suolo, che saranno messi a disposizione dalla Regione.
L’affidatario ha l’obbligo di partecipare ad almeno 4 riunioni con i rappresentanti del Comune, della Regione e del CentroMS, per avviare le attività e relazionare in merito allo stato di avanzamento, secondo quanto indicato al cronoprogramma di cui all’articolo 9. 
La relazione dell’affidatario avverrà in forma sintetica, ma esaustiva, tenendo anche conto dei tempi ristretti di espletamento del servizio e riguarderà almeno i seguenti punti:
-	programma delle indagini,
-	cronoprogramma delle indagini,
-	strumentazione utilizzata,
-	eventuali variazioni sul programma e cronoprogramma,
-	modalità di elaborazione dei dati acquisiti,
-	risultati e modalità di presentazione degli stessi (sviluppo del database e della cartografia).
Il CentroMS, oltre a coordinare e sovraintendere alle attività, parteciperà con propri tecnici all’espletamento di alcune delle attività dello studio.
Gli elaborati finali, previo benestare del CentroMS, saranno consegnati dagli affidatari al Comune. Con il proprio nulla osta, il Comune invierà lo studio al gruppo di lavoro istituito all’art. 2 comma 2 dell’Ordinanza del Commissario straordinario n. 24 registrata il 15/05/2017 al n. 1065.
Tutti gli elaborati, redatti secondo i criteri indicati in precedenza, dovranno essere consegnati in n. 3 copie, di cui: n. 1 copia in formato cartaceo e n. 2 copie su supporto digitale (DVD o CD).
L’affidatario è tenuto a riportare nell’intestazione degli elaborati i loghi dell'ente attuatore, della Regione di riferimento e del Centro per la Microzonazione sismica e le sue applicazioni (CentroMS), con la seguente dicitura:
STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1 E LIVELLO 3 DEL COMUNE DI ………………………. AI SENSI DELL’ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 24 REGISTRATA IL 15/05/2017 AL N. 1065.

Articolo 7. Determinazione dei compensi
L’importo dell’incarico di cui al presente disciplinare è pari ad Euro XX.XXX,00 (contributo previdenziale ed IVA inclusa), come specificato nell’Ordinanza del Commissario straordinario n. 24 registrata il 15/05/2017 al n. 1065. L’importo indicato, deve intendersi inclusivo di tutte le spese (quali: analisi ed archiviazione informatica dei dati raccolti, rilievi geologici, realizzazione delle prove geofisiche, realizzazione delle perforazioni e delle predisposizioni dei fori per prove DH, realizzazione delle analisi numeriche di risposta sismica locale monodimensionale, redazione degli elaborati e delle relazioni illustrative, contributi previdenziali e qualsiasi altro onere necessario per lo svolgimento dell’incarico). Nessun altro compenso potrà essere richiesto all’ente attuatore a qualunque titolo per le prestazioni professionali di cui al presente disciplinare.

Articolo 8. Collaborazioni
Per lo svolgimento delle attività di microzonazione sismica di livello 1 e livello 3 relative al presente disciplinare, l’affidatario dovrà collaborare con i referenti del CentroMS, così come indicato nel presente disciplinare.

Articolo 9. Tempi di esecuzione 
La realizzazione delle attività e dei prodotti da parte dell’affidatario deve avvenire in 150 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, secondo i tempi definiti nel cronoprogramma di tabella 2.
È prevista una consegna intermedia a 90 giorni naturali e consecutivi dall’affidamento dell’incarico, con i seguenti prodotti:
•	Carta delle frequenze naturali dei terreni in scala 1:5.000;
•	Carta geologico-tecnica per la microzonazione sismica (CGT) in scala 1:5.000;
•	Sezioni geologico-tecniche in scala 1:5.000;
•	Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS) in scala 1:5.000.

Articolo 10. Penali
Per il maggior tempo impiegato dall’affidatario nella redazione e conseguente trasmissione degli elaborati rispetto alle singole scadenze previste all’articolo 9, qualora la causa sia riconosciuta esclusivamente nell’attività dell’affidatario e non sia imputabile all’amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito o al CentroMS, potrà essere applicata una penale pari a 1,5% dell’importo dell’incarico per ogni giorno di ritardo, fino ad un limite massimo del 10% del corrispettivo.

Articolo 11. Proprietà dei dati e degli elaborati
L’uso dei dati acquisiti dall’affidatario (o dal CentroMS e forniti all’affidatario) e degli elaborati prodotti dall’affidatario (o dal CentroMS e forniti all’affidatario) è concesso esclusivamente per le attività inerenti la realizzazione degli studi di microzonazione sismica di cui al presente disciplinare.
Ferma restando la proprietà intellettuale delle elaborazioni tecniche dell’affidatario, l’ente attuatore, la Regione e l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione sono autorizzati all’utilizzazione piena dei dati e degli elaborati inerenti all’incarico, per fini istituzionali.
L’affidatario, inoltre, si impegna a concedere l’utilizzo dei dati e degli elaborati per i soli fini di ricerca (compresa la realizzazione di pubblicazioni scientifiche) al CentroMS, che a sua volta coinvolgerà l’affidatario negli studi e, comunque, si impegnerà a citare adeguatamente l’origine dei dati e degli elaborati riconducibili all’affidatario, secondo quanto concordato con l’ente attuatore, con la Regione e con l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione.

Articolo 12. Modalità di pagamento
Il corrispettivo di Euro XX.XXX,00 (contributo previdenziale ed IVA inclusa) a favore dell’affidatario verrà erogato con le seguenti modalità:
- 40 % del corrispettivo entro 45 giorni dalla firma del presente disciplinare;
- 60 % del corrispettivo entro 30 giorni dalla conclusione della verifica di conformità da parte del gruppo di lavoro istituito con Ordinanza del Commissario straordinario n. 24 registrata il 15/05/2017 al n. 1065.
Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento di regolare fattura. Tale termine di pagamento tiene conto dei tempi necessari per l’esecuzione delle verifiche propedeutiche al pagamento.

Articolo 13. Riferimenti tecnici e normativi
I servizi dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni tecniche vigenti e dei seguenti riferimenti tecnici:
•	Gruppo di lavoro MS, 2008. Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica. Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome - Dipartimento della Protezione Civile, Roma, 3 vol. e Dvd. Disponibili nel sito web del Dipartimento della Protezione Civile, area “Rischio Sismico”. Link: http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_pub.wp?contentId=PUB1137
•	Contributi per l’aggiornamento degli Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica. Ingegneria Sismica, Anno XXVIII – n.2 – 2011. Link: http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/aggiornamento_indirizzi_microzonazione_sismica.pdf
•	Commissione tecnica per la microzonazione sismica, 2015. Standard di rappresentazione e archiviazione informatica. a. Versione 4.0b. Roma, ottobre 2015. 122 pp. Link: http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/StandardMS_4_0b.pdf
•	Commissione tecnica per la microzonazione sismica, 2015. Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da Faglie Attive e Capaci (FAC), Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome – Dipartimento della protezione civile, Roma. Link: http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/LineeGuidaFAC_v1_0.pdf
•	Commissione tecnica per la microzonazione sismica, 2017. Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da Liquefazione (LQ). Dipartimento della protezione civile, Roma. Versione 1.0. http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/LG_Liq_v1_0.pdf
•	Commissione tecnica per la microzonazione sismica, 2015. Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da instabilità di versante sismoindotte (FR). Dipartimento della protezione civile, Roma. Versione 1.0. http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/LG_Frane_v1_0.pdf
•	Regione Emilia Romagna, 2015. Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia- Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica. Allegato A3 - Procedure di riferimento per le analisi di terzo livello di approfondimento.
•	Commissione tecnica per la microzonazione sismica, 2014. Linee guida per l’elaborazione della carta e delle sezioni geologico tecniche per la microzonazione sismica (CGT_MS). Dipartimento della protezione civile, Roma. Bozza, ver. 1.2 beta.
•	Significato e contenuto degli studi di MS di livello 2 e 3. Link:
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/Significato_e_contenuto_degli_studi_di_MS_di_livello 2_e_3.pdf 
•	Software per l'archiviazione delle indagini per la MS (SoftMS versione 4.0). Link: Software per l'archiviazione delle indagini per la MS (SoftMS versione 4.0).

Tabella 2. Cronoprogramma delle attività previste per l’affidatario e tempi di realizzazione dei prodotti.	
Attività		gg. 15*	30	45	60	75	90
Consegna intermedia	105	120	135	150	
Partecipazione alla formazione preliminare											
Raccolta ed elaborazione dei dati pregressi											
Definizione del piano di indagini integrative											
Rilievi geologico tecnici di dettaglio											
Esecuzione delle indagini integrative e interpretazione dei risultati											
Archiviazione dei dati e dei metadati											
Realizzazione della Carta delle indagini											
Realizzazione della Carta delle frequenze naturali dei terreni											
Realizzazione della Carta geologico-tecnica (CGT) corredata dalle sezioni											
Realizzazione della Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS)											
Definizione del modello di sottosuolo finalizzato allo studio di MS di livello 3											
Determinazione della risposta sismica locale 1D											
Realizzazione delle Carte di microzonazione sismica di livello 3											
Redazione della relazione illustrativa											
Partecipazione alle riunioni di coordinamento											
* I giorni sono da intendersi a partire dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare. La durata complessiva delle attività è 150 giorni.

Allegato 1 (Indice della relazione illustrativa dello studio di microzonazione sismica di livello 3)

Introduzione
1.1. Finalità degli studi
Riferimenti normativi.

1.2. Descrizione generale dell’area comunale
Inquadramento geografico e altimetrico

1.3. Definizione dei documenti di base utilizzati nello studio
Cartografie, foto aeree, immagini da satellite, archivi consultati (fonti di acquisizione di dati geognostici), studi di riferimento (PSC, PPC, ecc.), articoli scientifici.

1.4. Aree da sottoporre agli studi di MS
Descrizione delle aree interessate dallo studio di MS, con distinzione delle porzioni territoriali studiate mediante approfondimenti di livello 3.

2. Definizione della pericolosità di base e degli eventi di riferimento
2.1. Sismicità storica dell’area di studio
Definizione del catalogo di sito per il Comune studiato (Database Macrosismico Italiano 2011
INGV: http://emidius.mi.ingv.it/DBMI11), eventualmente integrato da notizie inedite derivanti da fonti storiche locali relative a risentimenti di terremoti storici noti e/o sconosciuti alla letteratura sismologica. Descrizione sintetica dei maggiori terremoti risentiti nell’area di studio.

2.2. Sismicità recente dell’area di studio
Distribuzione della sismicità recente (Banche dati INGV; CPTI: http://emidius.mi.ingv.it/CPTI/; ISIDe: http://iside.rm.ingv.it/iside/standard/index.jsp; CSI1.1: http://csi.rm.ingv.it/. Banche dati regionali).

2.3. Pericolosità sismica di base
Carte di pericolosità di base (http://esse1-gis.mi.ingv.it/), spettri di risposta di riferimento, registrazioni accelerometriche (http://itaca.mi.ingv.it/), faglie sismogenetiche (http://diss.rm.ingv.it/diss/).

3. Assetto geologico e geomorfologico dell’area
3.1. Inquadramento geologico
Inquadramento geologico generale, assetto tettonico e neotettonico; con riferimenti ai dati di base considerati (cartografia, sezioni geologiche, studi e articoli scientifici).

3.2. Assetto geomorfologico
Inquadramento geomorfologico generale dell’area di studio con particolare riferimento agli elementi morfologici potenzialmente soggetti ad amplificazioni topografiche. 

3.3. Assetto stratigrafico
Descrizione delle unità stratigrafiche affioranti con relative caratteristiche litotecniche corredate da schemi riassuntivi (schema dei rapporti stratigrafici, tabelle di sintesi). Descrizione litostratigrafica degli affioramenti geologici ritenuti più rappresentativi (per estensione dell’affioramento e per caratteristiche lito-strutturali) corredate da materiale fotografico dettagliato (commentato anche graficamente).

3.4. Elementi tettonici
Faglie attive e capaci (FAC) e potenzialmente attive e capaci (FPAC).

3.5. Considerazioni finali sull’architettura stratigrafica e sull'assetto morfologico e strutturale
Informazioni e considerazioni utili ai fini della valutazione delle criticità geologiche che insistono nelle aree investigate; indicazioni funzionali alla definizione della risposta sismica locale (es. notizie storiche su effetti cosismici a seguito di terremoti passati, interventi di stabilizzazione effettuati in aree in frana o in aree caratterizzate da litologie con caratteristiche geotecniche scadenti).

4. Dati geotecnici e geofisici
4.1. Dati pregressi
Schematizzazione dei dati pregressi acquisiti ad integrazione dei dati già disponibili derivanti dallo studio di MS di livello 1. Indicazione degli archivi e banche dati consultate per l’acquisizione dei dati pregressi.

4.2. Dati acquisiti ex-novo
Descrizione del piano delle indagini. Schematizzazione dei dati acquisiti ex-novo. Descrizione delle tecniche di acquisizione e modalità di elaborazione dei nuovi dati, attrezzature utilizzate e modalità di esecuzione delle prove (tale indicazione va fornita per ogni tipologia di indagine geognostica, geotecnica e geofisica acquisita ex-novo mediante un sotto paragrafo dedicato).

5. Modello del sottosuolo finalizzato alla MS
5.1. Unità geologico-tecniche: definizione e parametrizzazione
Definizione del modello di sottosuolo. Modalità di integrazione dei dati raccolti. Definizione e schematizzazione delle unità geologico-tecniche con sintesi delle principali proprietà fisiche, meccaniche (statiche e dinamiche) e geofisiche rilevanti per la modellazione della risposta sismica locale, tratte dalla letteratura e dalle elaborazioni realizzate dal CentroMS (è richiesta la realizzazione di tabelle riassuntive).

5.2. Sezioni geologico-tecniche
Descrizione delle sezioni geologico-tecniche (in numero non inferiore a 2) rappresentative della complessità del sottosuolo dell’area investigata ed orientate in modo da evidenziare tutti gli elementi che possono indurre effetti locali di amplificazione (ad es., valli e scarpate sepolte, oppure zone con intensa fratturazione). In particolare, dovranno essere evidenziati e descritti i seguenti elementi:
- Andamento dell'interfaccia substrato geologico-coperture;
- Discontinuità sismiche e litostratigrafiche, morfologie sepolte e di superficie;
- Spessori significativi delle unità geologico-tecniche omogenee;
- Zone interessate da instabilità (frane, faglie attive e capaci, liquefazione, cedimenti); 
- Elementi tettonici e strutturali rilevanti;
- Andamento della superficie piezometrica.

6. Interpretazioni e incertezze
Distribuzione dei dati: rappresentatività e incertezze (es., evidenziare litotipi per i quali si dispone di dati diretti e quelli per i quali si è fatto ricorso a dati di letteratura, trattamento statistico dei dati meccanici se la numerazione del campione lo consente). Limiti del modello di sottosuolo.

7. Metodologie di elaborazione e risultati
7.1. Zone stabili suscettibili di amplificazione
7.1.1. Scelta dell’input sismico (fornito dal CentroMS)
Descrivere la metodologia di studio impiegata evidenziando le procedure di selezione dell’input sismico in relazione alla pericolosità sismica di base. È richiesta una tabella di sintesi degli accelerogrammi scelti con le caratteristiche rilevanti (magnitudo, distanza, condizioni di sottosuolo, fattori di scala) e i grafici di confronto tra lo spettro medio degli accelerogrammi selezionati e lo spettro di riferimento.

7.1.2. Simulazioni numeriche (fornito dal CentroMS per le simulazioni 2D)
Modalità di esecuzione delle simulazioni numeriche con riferimento alle metodologie di calcolo e ai software utilizzati. Modello di calcolo adottato con indicazione delle condizioni al contorno, modalità di applicazione dell’input, parametri rilevanti per la modellazione numerica (es., numero di iterazioni per analisi lineare equivalente, ecc.).

7.1.3. Risultati
I risultati delle analisi numeriche monodimensionali (1D) devono essere espressi in termini di storie temporali dell’accelerazione orizzontale in superficie e relativi spettri di risposta (smorzamento strutturale 5%) di output, grafici che illustrano l’andamento con la profondità di parametri rappresentativi (e.g., tensione tangenziale massima, deformazione tangenziale massima, modulo di taglio, fattore di smorzamento). Per ciascuna verticale analizzata, la risposta sismica locale verrà parametrizzata in termini di amplificazione stratigrafica (quantificata in termini di fattori di amplificazione dell’accelerazione massima FA o dell’intensità di Housner FH nel campo di periodi di interesse) e di spettri risposta elastici al 5% di smorzamento delle strutture. 
(Fornito dal CentroMS) I risultati delle analisi numeriche bidimensionali (2D) devono essere espressi in termini di storie temporali dell’accelerazione orizzontale in superficie e relativi spettri di risposta (smorzamento strutturale 5%) di output. Per ciascun nodo di restituzione, la risposta sismica locale verrà parametrizzata in termini di amplificazione (quantificata in termini di fattori di amplificazione dell’accelerazione massima FA o dell’intensità di Housner FH nel campo di periodi di interesse) e di spettri risposta elastici al 5% di smorzamento delle strutture.

7.2. Zone instabili
7.2.1. Faglie attive e capaci (FAC)
7.2.1.1. Analisi dei dati
Analisi dei dati di letteratura e di quelli acquisiti ex-novo (analisi e interpretazioni aerofotogrammetriche, rilievi geologici, indagini geofisiche e geognostiche, livellazioni topografiche di dettaglio).

7.2.1.2.Risultati
Traccia ipotetica delle FAC, delle rotture secondarie e dei fenomeni cosismici ad esse associate. Criticità e grado d’incertezza dei risultati. 

7.2.2. Liquefazioni (LQ)
7.2.2.1 Suscettibilità dei terreni alla liquefazione
Analisi dei dati di letteratura e di quelli acquisiti ex-novo (assetto stratigrafico, idrogeologia, parametri sismologici, segnalazioni di fenomeni di liquefazione avvenuti in passato). La suscettibilità dei terreni alla liquefazione deve essere valutata sulla base dei risultati di prove in sito (e.g., CPT, SPT, etc.) e di prove di laboratorio (caratteristiche fisiche quali distribuzione granulometria, limiti di Atterberg, contenuto d’acqua, etc.). Tali analisi deve essere svolta per ognuna delle verticali investigate, possibilmente scelte in numero proporzionato all’estensione dell’area ed alla variabilità delle caratteristiche stratigrafiche e geotecniche dei depositi.

7.2.2.2. Verifica a liquefazione
Modalità di esecuzione delle verifiche per la stima del potenziale di liquefazione con indicazione della metodologia utilizzata (e.g. metodi semplificati) e dei software impiegati per lo studio.

7.2.2.3 Risultati
I risultati dello studio devono essere presentati riportando per ciascuna verticale analizzata l’andamento del coefficiente di sicurezza alla liquefazione Fliq con la profondità, fino a circa 20 m dal piano campagna. Per ogni verticale deve essere calcolato l’Indice del potenziale di Liquefazione (IL). Nelle carta di microzonazione sismica, accanto a ciascuna verticale indagata, deve essere riportato il valore calcolato di IL.

7.2.3. Instabilità di versante sismoindotte (FR)
7.2.3.1 Analisi dei dati
Analisi dei dati di letteratura e di quelli acquisiti ex-novo (analisi e interpretazioni aerofotogrammetriche, rilievi geologici, indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche, livellazioni topografiche di dettaglio, misure inclinometriche, misure di pressione interstiziale, etc.).

7.2.3.2 Risultati
Perimetrazione delle aree in frana; in presenza di frane attive, ove sussista la disponibilità di dati, riportare informazioni su: volumi potenzialmente instabili, entità e velocità dei movimenti, distribuzione del regime delle pressioni interstiziali, parametri di resistenza al taglio. Criticità e grado d’incertezza dei risultati.

8. Elaborati cartografici
8.1. Carta delle indagini (CI)
Descrizione della distribuzione delle indagini, distinguendole tra pregresse e realizzate ex-novo; realizzazione tabella schematica riassuntiva per tipologia e quantità di indagini.

8.2. Carta delle frequenze naturali dei terreni
Criteri adottati per la costruzione della carta delle frequenze; descrizione delle possibili interpretazioni geologico stratigrafiche associabili alle frequenze fondamentali rilevate con esempi illustrativi; tabella riassuntiva con riportati i valori di frequenza ed ampiezza dei picchi H/V per ogni misura.

8.3. Carta Geologico Tecnica per la MS (CGT_MS)
Descrizione delle unità di substrato geologico e dei terreni di copertura; Segnalare la presenza di aree con coperture di spessore inferiore a 3 m e non cartografabili. Descrizione delle tipologie di instabilità e degli elementi lineari e puntuali che si ritengano utili per gli studi di MS.

8.4. Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS)
Descrizione delle zone stabili, stabili suscettibili di amplificazioni locali e instabili; nonché degli elementi superficiali (orli di scarpate, creste morfologiche) e sepolti (faglie, paleovalli, cavità). Riportare gli schemi dei rapporti litostratigrafici (colonne stratigrafiche) per le singole microzone nonché i profili topografici in grado di condizionare la risposta sismica; illustrare le differenze della nuova carta delle MOPS rispetto a quella realizzata nel livello 1.

8.5. Carte di Microzonazione Sismica (MS) di livello 3
Descrizione degli accelerogrammi calcolati in superficie, degli spettri di risposta e dei fattori di amplificazione per tutte le microzone omogenee in prospettiva sismica. Definizione della categoria di sottosuolo da NTC e indicazione del valore di VS30 per tutte le microzone omogenee in prospettiva sismica. Per le diverse microzone, indicazione di eventuali amplificazioni del moto sismico che possono essere indotte da particolari condizioni geologiche e geomorfologiche locali.

8.6. Commenti finali e criticità

9. Confronto con la distribuzione dei danni degli eventi passati
Se disponibili, confronti con la distribuzione dei danni per eventi passati, note sulla vulnerabilità delle strutture coinvolte.

10. Bibliografia
Riportare tutti i riferimenti scientifici e tecnici consultati per la redazione della relazione e per la realizzazione dello studio.

11. Allegati
11.1. Carta delle indagini in scala 1:5.000
11.2. Carta delle frequenze naturali dei terreni in scala 1:5.000
11.3. Carta Geologico-Tecnica per la MS (CGT_MS) in scala 1:5.000
11.4. Sezioni geologico-tecniche in scala 1:5.000
11.5. Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) in scala 1:5.000
11.6. Carte di Microzonazione Sismica (MS) di livello 3 in scala 1:5.000
11.7 Accelerogrammi calcolati in superficie
11.8. Spettri di risposta in accelerazione

Allegato 2 (Comuni e raggruppamenti territoriali)
Raggruppamento	Codice ISTAT	COMUNE	
Abruzzo	66008	Barete	
Abruzzo	66013	Cagnano Amiterno	
Abruzzo	67008	Campli	
Abruzzo	66016	Campotosto	
Abruzzo	66021	Capitignano	
Abruzzo	67010	Castel Castagna	
Abruzzo	67012	Castelli	
Abruzzo	67017	Civitella del Tronto	
Abruzzo	67018	Colledara	
Abruzzo	67022	Cortino	
Abruzzo	67023	Crognaleto	
Abruzzo	67024	Fano Adriano	
Abruzzo	68019	Farindola	
Abruzzo	67026	Isola del Gran Sasso d'Italia	
Abruzzo	66056	Montereale	
Abruzzo	67028	Montorio al Vomano	
Abruzzo	67034	Pietracamela	
Abruzzo	66072	Pizzoli	
Abruzzo	67036	Rocca Santa Maria	
Abruzzo	67041	Teramo	
Abruzzo	67043	Torricella Sicura	
Abruzzo	67045	Tossicia	
Abruzzo	67046	Valle Castellana	
Lazio	57001	Accumoli	
Lazio	57002	Amatrice	
Lazio	57003	Antrodoco	
Lazio	57006	Borbona	
Lazio	57008	Borgo Velino	
Lazio	57009	Cantalice	
Lazio	57015	Castel Sant'Angelo	
Lazio	57016	Cittaducale	
Lazio	57017	Cittareale	
Lazio	57033	Leonessa	
Lazio	57037	Micigliano	
Lazio	57051	Poggio Bustone	
Lazio	57057	Posta	
Lazio	57059	Rieti	
Lazio	57060	Rivodutri	
Marche 1	43001	Acquacanina	
Marche 1	43002	Apiro	
Marche 1	43005	Bolognola	
Marche 1	43007	Camerino	
Marche 1	43009	Castelraimondo	
Marche 1	43010	Castelsantangelo sul nera	
Marche 1	42013	Cerreto D'Esi	
Marche 1	43012	Cingoli	
Marche 1	43016	Esanatoglia	
Marche 1	42017	Fabriano	
Marche 1	43017	Fiastra	
Marche 1	43018	Fiordimonte	
Marche 1	43019	Fiuminata	
Marche 1	43020	Gagliole	
Marche 1	43024	Matelica	
Marche 1	43027	Monte Cavallo	
Marche 1	43034	Muccia	
Marche 1	43038	Pieve Torina	
Marche 1	43037	Pievebovigliana	
Marche 1	43039	Pioraco	
Marche 1	43040	Poggio San Vicino	
Marche 1	43047	San Severino Marche	
Marche 1	43050	Sefro	
Marche 1	43052	Serravalle di Chienti	
Marche 1	43054	Treia	
Marche 1	43056	Ussita	
Marche 1	43057	Visso	
Marche2	43004	Belforte del Chienti	
Marche2	109003	Belmonte Piceno	
Marche2	43006	Caldarola	
Marche2	43008	Camporotondo di Fiastrone	
Marche2	43011	Cessapalombo	
Marche2	43014	Colmurano	
Marche2	43015	Corridonia	
Marche2	109005	Falerone	
Marche2	43021	Gualdo	
Marche2	43022	Loro Piceno	
Marche2	43023	Macerata	
Marche2	109011	Massa Fermana	
Marche2	43025	Mogliano	
Marche2	109012	Monsampietro Morico	
Marche2	109013	Montappone	
Marche2	43032	Monte San Martino	
Marche2	109017	Montegiorgio	
Marche2	109019	Monteleone di Fermo	
Marche2	109026	Monte Vidon Corrado	
Marche2	43035	Penna San Giovanni	
Marche2	43036	Petriolo	
Marche2	43041	Pollenza	
Marche2	43045	Ripe San Ginesio	
Marche2	43046	San Ginesio	
Marche2	43048	Sant'Angelo in Pontano	
Marche2	43049	Sarnano	
Marche2	43051	Serrapetrona	
Marche2	109038	Servigliano	
Marche2	43053	Tolentino	
Marche2	43055	Urbisaglia	
Marche3	44001	Acquasanta Terme	
Marche3	109002	Amandola	
Marche3	44005	Appignano Del Tronto	
Marche3	44006	Arquata Del Tronto	
Marche3	44007	Ascoli Piceno	
Marche3	44011	Castel Di Lama	
Marche3	44012	Castignano	
Marche3	44013	Castorano	
Marche3	44014	Colli Del Tronto	
Marche3	44015	Comunanza	
Marche3	44016	Cossignano	
Marche3	44020	Folignano	
Marche3	44021	Force	
Marche3	44027	Maltignano	
Marche3	44032	Montalto Delle Marche	
Marche3	109021	Monte Rinaldo	
Marche3	44034	Montedinove	
Marche3	109014	Montefalcone Appennino	
Marche3	109015	Montefortino	
Marche3	44038	Montegallo	
Marche3	109020	Montelparo	
Marche3	44044	Montemonaco	
Marche3	44054	Offida	
Marche3	109029	Ortezzano	
Marche3	44056	Palmiano	
Marche3	44064	Roccafluvione	
Marche3	44065	Rotella	
Marche3	109036	Santa Vittoria In Matenano	
Marche3	109039	Smerillo	
Marche3	44073	Venarotta	
Umbria	55005	Arrone	
Umbria	54007	Cascia	
Umbria	54010	Cerreto di Spoleto	
Umbria	55012	Ferentillo	
Umbria	55019	Montefranco	
Umbria	54031	Monteleone di Spoleto	
Umbria	54035	Norcia	
Umbria	54042	Poggiodomo	
Umbria	55027	Polino	
Umbria	54043	Preci	
Umbria	54045	Sant'Anatolia di Narco	
Umbria	54047	Scheggino	
Umbria	54048	Sellano	
Umbria	54051	Spoleto	
Umbria	54058	Vallo di Nera	

Letto, accettato e sottoscritto.

Ortezzano li ________

L’Amministrazione

Il Professionista

  .E) di dare atto che i suddetti documenti, in sede di materiale formalizzazione, potranno subire modificazioni non sostanziali, senza la necessità di adottare specifico provvedimento in merito; 

  .F) di considerare il presente atto quale “autorizzazione a contrarre”, ai sensi dell’art.192 del D. Lgs. 267/2000.

******************************************

                                                                       Il Responsabile dell’Area Tecnica
                                                                                  f.to Luigino geom. Vitali

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata in data 27-06-2017 all'Albo Pretorio dell'Ente e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Data, 27-06-2017
          Il Responsabile delle pubblicazioni
                             (Art.69 c.2 dello Statuto Comunale)
          f.to (Luigino geom. Vitali)

PARERI EX DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000

ai sensi degli artt. 109, 2° comma, e 151, 4° comma del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000	
per  quanto  concerne  la  regolarità  contabile e la copertura finanziaria

                                                                           Il Responsabile di 
                                                               Ragioneria e Servizio Finanziario
                                                                               f.to (dr Patrizio Cipriani)

	

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Ortezzano, li 27-06-2017

Il Responsabile dell’Area Tecnica
              Luigino geom. Vitali