DETERMINAZIONE   DEL   RESPONSABILE   DELL’AREA   TECNICA

                                       Numero 18   Del   07-06-2017                         COPIA
Registro generale n. 28   del   07-06-2017    

Oggetto:	STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI III LIVELLO AI
	COMUNI  INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICA=
	TISI  A  FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 - AFFIDAMENTO
	INCARICO - PROVVEDIMENTI

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  sette del mese di giugno, nella sede comunale, nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Luchetti Maurizio

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare, gli articoli 2, 3, comma 3, 14, commi 1 e 2, 15, 16, 18 e 50; 

Vista, in particolare, la lettera l-bis) del comma 1 dell’articolo 2 del citato decreto legge, introdotta dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017, il quale prevede che il Commissario straordinario promuove l’immediata effettuazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni individuati ai sensi dell’articolo 1 della microzonazione sismica di III livello come definita negli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, disciplinando con propria ordinanza la concessione di contributi a ciò finalizzati ai Comuni interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite di euro 5 milioni, e definendo le relative modalità e procedure di attuazione nel rispetto dei seguenti criteri: 
1)	effettuazione degli studi secondo i sopra citati indirizzi e criteri, nonché secondo gli standard definiti dalla Commissione tecnica istituita ai sensi dell’articolo 5, comma 7, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1 dicembre 2010; 
2)	affidamento degli incarichi da parte dei Comuni, mediante la procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i limiti ivi previsti, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione in materia di prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un’adeguata esperienza professionale nell’elaborazione di studi di microzonazione sismica, purché iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 ovvero, in mancanza, purché attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco speciale come individuati nel citato articolo 34 e nelle ordinanze adottate ai sensi del comma 2 ed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco; 
3)	supporto e coordinamento scientifico ai fini dell’omogeneità nell’applicazione degli indirizzi e dei criteri nonché degli standard di cui al numero 1, da parte del Centro per la microzonazione sismica (Centro M S) del Consiglio nazionale delle ricerche, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Commissario straordinario, al fine di assicurare la qualità e l’omogeneità degli studi; 

Vista lo schema concordato dal Commissario straordinario e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per la stipula della convenzione prevista dal citato articolo 1, comma 1, lettera l-bis), n. 3, del decreto legge n. 189 del 2016;;

Vista l’Ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 “Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017” emessa dal  Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, Vasco Errani, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l’Articolo 4 della citata Ordinanza n. 24/2017 “Affidamento degli incarichi e procedure di gara“;
1.	L’affidamento degli incarichi di redazione degli studi di microzonazione tiene conto di attività simili già in corso in alcuni Comuni e del diverso stato delle conoscenze di base acquisite con precedenti studi di microzonazione di I livello predisposti con finanziamenti diversi da quelli di cui all’articolo 3. A tal fine i Comuni sono organizzati in tre gruppi di seguito indicati: 
a)	Comuni che devono affidare l’incarico per la redazione dello studio di microzonazione sismica (MS) di I e III livello; 
b)	Comuni che devono affidare l’incarico per la redazione dello studio di microzonazione sismica  (MS) di III livello; 
c)	Comuni di Amatrice, Accumuli, Arquata del Tronto e Montegallo che devono affidare l’incarico  per la sola relazione conclusiva dello studio di microzonazione sismica di III livello. 
2.	Gli studi di microzonazione riferiti ai tre gruppi di Comuni di cui al comma 1 sono redatti secondo le disposizioni contenute nei disciplinari tecnici predisposti dal Centro di microzonazione sismica sulla base della convenzione di cui all’articolo 1, comma 3, della presente ordinanza. 
3.	I Comuni, per la realizzazione degli studi di microzonazione, si avvalgono di professionisti iscritti agli albi degli ordini o dei collegi professionali, di particolare e comprovata esperienza in materia di prevenzione sismica, che abbiano già elaborato analoghi studi di microzonazione e che vengono selezionati mediante la procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l’importo sia nel limite ivi previsto di euro 40.000 al netto di IVA, ovvero mediante la procedura di cui al comma 2, lettera b), dello stesso articolo 36 nel caso di importi superiori al predetto limite. 

Visto l’Articolo 7 della citata Ordinanza n. 24/2017 “Tempistiche di affidamento e consegna dei lavori” 
1.	I Comuni che utilizzano la procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, affidano gli studi di microzonazione ai soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 5 entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Tale termine è prorogato di ulteriori trenta giorni per i comuni che utilizzano la procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), dello stesso decreto legislativo n. 50/2016. 
2.	Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che i Comuni abbiano provveduto, i Presidenti delle Regioni - Vice Commissari si sostituiscono ai Comuni inadempienti, e nei quindici giorni successivi provvedono all’affidamento degli incarichi. 
3.	Entro 150 giorni dall’affidamento degli incarichi i soggetti affidatari, coadiuvati dal Centro di micro zonazione sismica, eseguono gli studi e li consegnano al committente che, nei cinque giorni successivi, provvede ad inviarli al Gruppo di lavoro di cui all’articolo 2 per la verifica finale di conformità che deve avvenire nei successivi dieci giorni. 
4.	Non appena concluse le verifiche di conformità il Gruppo di lavoro ne comunica alla stazione appaltante l’esito positivo ai fini dell’erogazione del finanziamento di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), e consegna alle Regioni gli studi di microzonazione riferiti ai Comuni di rispettiva competenza. La consegna può avvenire anche in più soluzioni, in relazione all’avanzamento delle verifiche di conformità. 
5.	Le Regioni adottano gli studi e li utilizzano per le attività di pianificazione e di progettazione che si svolgono nel proprio territorio. 
6.	I Comuni recepiscono immediatamente gli esiti degli studi nei propri strumenti di programmazione e pianificazione urbanistica degli interventi di ricostruzione. 

Vista l’Appendice 2 della citata Ordinanza n. 24/2017 “Elenco dei Comuni interessati dagli studi di MS e raggruppamenti territoriali”, nella quale è ricompreso anche questo Comune;

Vista la Tabella 1.A5 della citata Ordinanza n. 24/2017 “Ripartizione dei costi per gli studi di microzonazione sismica, con indicazione della quota CentroMS e del finanziamento ai Comuni”, nella quale è previsto il seguente finanziamento:

REGIONE	CODICE ISTAT	COMUNE	Costo MS	Costo down hole	Quota CentroMS	Finanziamento	
MARCHE	109012	Monsampietro Morico	€ 40.500,00	€ 5.000,00	€ 10.650,00	€ 29.850,00	

Visto l’Allegato 3 della citata Ordinanza n. 24/2017 “Ripartizione dei 3.796.050,00 € tra i 140 comuni per studi di MS3” nel quale è previsto:

	REGIONE	PVCM11_N	COMUNE	FINANZIAMENTO AI COMUNI	TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO (art.4, comma 1)	
81	MARCHE	109012	Monsampietro Morico	29.850,00	a)	

Vista in tal senso la “Convenzione tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 e Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del Consiglio Nazionale delle Ricerche (per il Centro per la microzonazione sismica e le sue applicazioni). Supporto e coordinamento tecnico-scientifico per le attività di microzonazione sismica dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016. (Prot. CNR IGAG n. 1499 del 18/05/2017)” – Disciplinare per tipologia di affidamento B” che, unito al presente atto sotto la lettera “A”, dello stesso costituisce parte integrante e sostanziale; 

Rilevato che la spesa complessiva per l’incarico professionale ammonta a complessivi €. 29.850,00 compreso contributo integrativo (4%) ed IVA (22%); 

Visto l’art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, così come implementato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 

Visto l’art. 36. (Contratti sotto soglia) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, così come implementato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
1.	L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e  42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.
2.	Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a)	per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
 
DATO ATTO che la spesa inerente e conseguente l’adozione del presente provvedimento trova finanziamento nell’ambito degli interventi emergenziali inerenti il sisma 2016 e, in particolare, nelle somme di cui all’art. 3 dell’Ordinanza n. 24 del 12.05.2017 emanata dal Commissario Straordinario per la ricostruzione, come confermato con nota della Regione Marche prot. 452927 del 17.05.2017, assunta al prot. generale dell’Ente al n. 6124 del 18.05.2017;

DATO ATTO, conseguentemente, che, al fine di assicurare l’adeguata copertura finanziaria di euro 35.200,00, tali risorse dovranno essere iscritte nel bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017, del Comune di Montegiorgio nell’ambito del titolo 4, tipologia 200 dell’entrata (codice bilancio 4.03.01.01.001 – Cap. 947) e nell’ambito della missione 8, programma 1, titolo 2 della spesa (codice bilancio 08.01-2.02.03.05.001 – Cap. 5286);

Accertato, ai sensi dell’art. 9 del D. L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivante dall’adozione del programma/progetto oggetto del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio; 

VISTA la nota del Geol. Marco La Corte, nato a Chieti (CH) li 10.06.1981 e residente in via Molino n° 27, 61047 San Lorenzo in Campo (PU),  iscritto all’Albo Professionale, Sez. A dell’Ordine dei Geologi delle Marche al n. 870 dal 20.07.2011, pervenuta al protocollo di questo Comune li  10.07.2017 al n° 1928, con la quale si dichiara disponibile ad effettuare le indagini di microzonazione sismica (MZS) di I e III livello;

PRESO ATTO che, nella stessa nota, dichiarano di aver acquisito un’esperienza significativa in materia di rilevamento geologico, di programmazione urbanistica, per quanto concerne l’aspetto geologico-geomorfologico e sismico, nella redazione di P.R.G. comunali,  piani particolareggiati e lottizzazioni. Nello specifico hanno eseguito gli studi per la Microzonazione Sismica di I Livello per i Comuni di San Lorenzo in Campo (PU), Ostra e Belvedere Ostrense, (AN), Senigallia (AN), Cartoceto (PU), Montemarciano (AN), Falconara Marittima (AN), San Costanzo (PU). Inoltre hanno svolto studi di Risposta Sismica Locale negli studi geologico-sisimici per la costruzione di nuovi fabbricati e/o la ricostruzione di fabbricati danneggiati dal sisma del 9 aprile 2009 di L’Aquila;

VERIFICATO che il sopra citato professionista è in regola con il versamento dei contributi previdenziali nonché con la presentazione delle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’E.P.A.P. Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale come risulta dall’attestazione di regolarità contributiva depositate agli atti di quest’Ufficio  con prot. n. 1937 del 10 giugno 2017;

RILEVATO che il CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) è il seguente: ZF71EF3D60; 

DATO ATTO ALTRESI’:
-	della competenza dello scrivente Responsabile dell’Area Tecnica ad assumere il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 3/2017 del 11.05.2017;
-	che in merito al procedimento in parola, non vi è conflitto di interesse fra il sottoscritto ed i destinatari finali del medesimo;
-	che il provvedimento verrà contestualmente inoltrato all’Ufficio competente per la dovuta pubblicazione nell’apposita sezione del Sito Istituzionale (Albo Pretorio on line);

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

RAVVISATA, per tutto quanto sopra esposto e confermato, la necessità di determinare in merito;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 ad oggetto "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTA la Legge n. 229/2016 relativa a: “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 31.01.2017 ad oggetto: "Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, con attribuzione dei compiti e delle funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione e di risultato per il periodo 01.01.2017/31.07.2017.";

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

D E T E R M I N A

1)	DI APPROVARE la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;

2)	DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come implementato dal D.Lgs. n. 56/2017, al Geol. Marco La Corte, nato a Chieti (CH) li 10.06.1981 e residente in via Molino n° 27, 61047 San Lorenzo in Campo (PU),  iscritto all’Albo Professionale, Sez. A dell’Ordine dei Geologi delle Marche al nç 870 dal 20.07.2011, pervenuta al protocollo di questo Comune li  10.07.2017 al n° 1928,l’incarico professionale per lo svolgimento di attività di “STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO I e LIVELLO III NELLE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE DI MONSAMPIETRO MORICO”, (CIG: ZF1EF3D60) come previsto dall’art. 1 del Decreto Legge n. 8 del 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45;

3)	DI DARE ATTO che, i professionisti come sopra incaricati, dovranno presenta presso quest’Ufficio l’atto costitutivo dell’Associazione con  l’individuazione di chi assumerà il ruolo di capogruppo;

4)	DI APPROVARE l’allegato schema di disciplinare d’incarico redatto secondo lo schema di: “Convenzione tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 e Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del Consiglio Nazionale delle Ricerche (per il Centro per la microzonazione sismica e le sue applicazioni). Supporto e coordinamento tecnico-scientifico per le attività di microzonazione sismica dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016. (Prot. CNR IGAG n. 1499 del 18/05/2017)” – Disciplinare per tipologia di affidamento A” che, unito al presente atto sotto la lettera “A”, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

5)	DI DARE ATTO che, alla sottoscrizione della predetta convenzione, provvederà il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Servizio Lavori Pubblici unitamente ai professionisti incaricati. Tale convenzione, sotto forma di scrittura privata, verrà registrata in caso d’uso;

6)	DI PRECISARE che il Servizio Segreteria provvederà alla stipula del summenzionato contratto, sulla base dello schema di convenzione approvato con il presente atto, nonché all’assistenza alla stipula e ad ogni atto ad essa conseguente;

7)	DI DARE ATTO che l’importo dell’incarico di cui al presente atto, pari ad euro 29.850,00 (contributo previdenziale ed IVA inclusa), come specificato nell’Ordinanza del Commissario straordinario n. 24 registrata il 15.05.2017 al n. 1065. L’importo indicato, deve intendersi inclusivo di tutte le spese (quali: analisi ed archiviazione informatica dei dati raccolti, rilievi geologici, realizzazione delle prove geofisiche, realizzazione delle perforazioni e delle predisposizioni dei fori per prove DH, realizzazione delle analisi numeriche di risposta sismica locale monodimensionale, redazione degli elaborati e delle relazioni illustrative, contributi previdenziali e qualsiasi altro onere necessario per lo svolgimento dell’incarico). Nessun altro compenso potrà essere richiesto all’Ente attuatore a qualunque titolo per le prestazioni professionali di cui al presente incarico;

8)	DI DARE ATTO che la spesa inerente e conseguente l’adozione del presente provvedimento trova finanziamento nell’ambito degli interventi emergenziali inerenti il sisma 2016 e, in particolare, nelle somme di cui all’art. 3 dell’Ordinanza n. 24 del 12.05.2017 emanata dal Commissario Straordinario per la ricostruzione, come confermato con nota della Regione Marche prot. 452927 del 17.05.2017, assunta al prot. generale dell’Ente al n. 6124 del 18.05.2017;

9)	DI DARE INOLTRE ATTO conseguentemente, che, al fine di assicurare l’adeguata copertura finanziaria di euro 29.850, tali risorse dovranno essere iscritte nel bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017, del Comune di Montegiorgio nell’ambito del titolo 4, tipologia 200 dell’entrata (codice bilancio 4.03.01.01.001 – Cap. 947) e nell’ambito della missione 8, programma 1, titolo 2 della spesa (codice bilancio 08.01-2.02.03.05.001 – Cap. 5286);

10)	DI STABILIRE che, al pagamento delle somme dovute al soggetto incaricato, si provvederà con mandato emesso dal Servizio Finanziario previa emissione di apposito atto di liquidazione da parte del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio nel rispetto delle modalità e tempistiche previste nel disciplinare d’incarico, utilizzando il conto corrente dedicato dichiarato dal consulente incaricato ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

11)	DI DARE ATTO che si procederà a dare attuazione agli obblighi di trasparenza e pubblicità introdotti dall’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 rubricato come: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni”, mediante pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’Amministrazione; 

12)	DI INDIVIDUARE, in base all’art. 5 della L. 241/90, nel Responsabile del Servizio LL.PP. e Patriomonio – Geom. Maurizio Luchetti, il Responsabile del procedimento di gestione del presente atto;

13)	DI INOLTRARE, il presente atto, alla Segreteria Generale affinché provveda alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

14)	DI DARE ATTO che, la presente determinazione, verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali. 

Allegato A

DISCIPLINARE DI INCARICO PER LO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1 E LIVELLO 3 DEL COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO
(TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO A)
C.I.G.: ZF71EF3D60

Premessa 

Il presente disciplinare definisce l’oggetto e le caratteristiche dei servizi affidati per lo “STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1 E LIVELLO 3 NELLE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE DI MONSAMPIETRO MORICO” (di seguito indicato come “servizi”), come previsto dall’art. 1 del D.L. n. 8 del 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45. 

Il presente disciplinare si applica al Comune di Montegiorgio e a tutti gli altri Comuni di cui al gruppo A) dell’Allegato 3, Ordinanza del Commissario straordinario n. 24 registrata il 15.05.2017 al n. 1065. 

L’Amministrazione Comunale (di seguito anche ente attuatore) intende affidare un incarico specialistico per la redazione dello studio di Microzonazione Sismica (MS) di livello 1 e 3 sul territorio comunale ad esperti, iscritti nell'elenco speciale, di particolare e comprovata specializzazione in materia di prevenzione sismica e adeguata esperienza professionale nell'elaborazione di studi di microzonazione sismica nel seguito denominato “affidatario” (art. 5 dell’Ordinanza del Commissario straordinario n. 24 registrata il 15.05.2017 al n. 1065). 

L’affidatario si impegna ad assumere il servizio affidato dal Comune accettando espressamente e senza riserve le norme e le specifiche riportate nel presente disciplinare. 

In particolare, lo studio dovrà essere realizzato dall’affidatario secondo gli Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica (ICMS, 2008 e successivi aggiornamenti) e prodotto secondo gli Standard di rappresentazione e archiviazione informatica degli studi di MS (Standard Versione 4.0b). 

Lo studio di MS di livello 1 è indirizzato ad individuare le microzone omogenee in prospettiva sismica (Carta MOPS alla scala 1:50009, mentre lo studio di livello 3 è finalizzato a quantificare la pericolosità sismica locale delle microzone, con particolare riferimento alla aree stabili, alla aree stabili suscettibili di amplificazione e alla aree instabili, e alla redazione delle carte di micro zonazione sismica di livello 3 alla scala 1:5.000.

Lo studio di livello 1 sarà basato sulla realizzazione di una carta geologico tecnica corredata da sezioni e di un modello di sottosuolo, finalizzato alla mappatura di aree omogenee dal punto di vista della risposta sismica attesa (Carta delle MOPS). 

Lo studio di MS di livello 3 sarà realizzato mediante analisi di risposta sismica locale monodimensionale (1D) e/o bidimensionale (2D), effettuate su verticali e sezioni rappresentative, in numero adeguato per poter caratterizzare le tipologie di microzona individuate nella Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS). I risultati delle analisi numeriche saranno restituiti in termini di accelerogrammi calcolati in superficie ed elaborati in termini di fattori di amplificazione in pseudo-accelerazione calcolati per prefissati intervalli di periodi, nonché di spettri di risposta in accelerazione al 5% di smorzamento. 

L’insieme delle attività finalizzate alla realizzazione dello studio di MS di livello 1 e livello 3 saranno eseguite dall’affidatario in coordinamento con il Centro per la Microzonazione Sismica e le sue applicazioni (di seguito CentroMS) del CNR, che avrà funzioni di supporto, elaborazione e verifica dei risultati. 
Il Centro MS svolge, per conto del Commissario per la ricostruzione, attività di supporto tecnico-scientifico finalizzata alla predisposizione di criteri e al coordinamento degli studi di MS, secondo quanto previsto dal D.L. n. 8 del 9 febbraio 2017 (Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017) convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45. 

L’affidatario dovrà pertanto raccordarsi con il personale designato dal CentroMS per definire il piano delle indagini e per ottenere supporto tecnico-scientifico durante le varie fasi di realizzazione del servizio. 

Il CentroMS definirà le attività di formazione, fornirà dati ed elaborazioni, coordinando lo svolgimento delle attività nell’ambito dei raggruppamenti di Comuni. 

Quanto sopra premesso, si stabilisce che il Comune di Monsampietro Morico  per il tramite del geom. Maurizio Luchetti, in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica in forza del Decreto Sindacale n° 3/2017 del 11 maggio 2017-06-10
Affida al

Soggetto Realizzatore, Geol. Marco La Corte, nato a Chieti (CH) li 10.06.1981 e residente in via Molino n° 27, 61047 San Lorenzo in Campo (PU), Cod. Fiscale: LCR MRC 81H10 C632W, P.IVA: 02345660696, iscritto all’Albo Professionale, Sez. A dell’Ordine dei Geologi delle Marche al n° 870 dal 20.07.2011, i servizi relativi allo studio di MS di livello 1 e livello 3 del Comune di Monsampietro Morico (FM), nel rispetto del seguente disciplinare:

Articolo 1 
Oggetto dell’incarico

Il presente disciplinare ha per oggetto i seguenti servizi relativi alla MS di livello 1 e livello 3 del Comune di Monsampietro Morico:
-	esecuzione di indagini geologiche, geognostiche, geotecniche e geofisiche;
-	elaborazione numeriche dei dati;
-	predisposizione di specifici elaborati.
servizio prevede la realizzazione delle seguenti attività: 
Le aree comunali oggetto del servizio saranno consegnate all'affidatario da parte dell'ente attuatore. 
Le indagini e gli elaborati di seguito descritti costituiscono il quantitativo minimo richiesto perché lo studio sia ritenuto adeguato. 
Il Comune si riserva di esercitare, nella fase di esecuzione del contratto, la facoltà di chiedere una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni, fino a concorrenza del 10% del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 2 
Attività

Il servizio prevede la realizzazione delle seguenti attività: 
1.	raccolta ed elaborazione dei dati pregressi (col supporto del Comune, è richiesto il reperimento di dati presso Enti pubblici e privati quali almeno il Comune stesso, la Provincia, la Regione, l’ANAS, le FF.SS.); 
2.	definizione del piano di indagini integrative; 
3.	rilievi geologico-tecnici di dettaglio; 
4.	esecuzione delle indagini integrative; 
5.	archiviazione dei dati e dei metadati; 
6.	realizzazione della Carta delle frequenze naturali dei terreni; 
7.	revisione della Carta geologico-tecnica (CGT) corredata dalle sezioni geologico-tecniche; 
8.	definizione del modello di sottosuolo finalizzato allo studio di MS; 
9.	realizzazione della Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS); 
10.	esecuzione di analisi numeriche monodimensionali (1D) di risposta sismica locale; 
11.	realizzazione delle Carte di microzonazione sismica di livello 3, con indicazione dei fattori di amplificazione e degli spettri di risposta in accelerazione; 
12.	redazione della Relazione illustrativa. 

Articolo 3 
Piano delle indagini

In tabella 1 viene riportato l'elenco delle tipologie di indagini funzionali alla realizzazione di uno studio di MS di livello 3. L’affidatario definirà, nel piano delle indagini, la tipologia e il numero delle indagini minime necessarie per la realizzazione dello studio, selezionandole dall’elenco sotto riportato. Tale piano verrà presentato entro 30 giorni dalla firma del presente disciplinare al CentroMS (vedi articolo 9), il quale entro i successivi 10 giorni, in collaborazione con l’affidatario, definirà l’ubicazione definitiva delle indagini da effettuare, rilasciando il benestare. 
Le indagini saranno ubicate in funzione dei seguenti criteri: 
1)	distribuzione dei dati pregressi; 
2)	livello presunto di pericolosità relativa; 
3)	tracce delle sezioni rappresentative che correderanno la nuova carta geologico-tecnica. 
Per le specifiche tecniche sulle indagini, si rimanda alle schede tecniche riportate nel volume 2 di Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica (ICMS, 2008) e successivi aggiornamenti, elencati nell’articolo 13. 
Nel caso in cui si verifichi l'impossibilità di esecuzione di alcune indagini, oppure non fosse possibile realizzare le quantità indicate, l’affidatario comunicherà, motivandolo, numero e tipologia delle indagini non espletabili e proposta di indagini sostitutive, concordando con il CentroMS numero e tipologia di indagini da realizzare in sostituzione. 
Ogni microzona cartografata nella Carta delle MOPS, nelle aree in cui è previsto l’approfondimento di livello 3, dovrà essere caratterizzata attraverso un numero adeguato di misure di microtremore (tecnica HVSR) e almeno un profilo di Vs, possibilmente esteso fino al substrato di riferimento per le modellazioni numeriche. 
Con l’obiettivo di caratterizzare il numero massimo di litotipi, lungo almeno una delle sezioni geologico-tecniche dovrà essere realizzato almeno n. 1 sondaggio a carotaggio continuo (per una lunghezza complessiva di almeno 35 metri), con prelievo di campioni indisturbati, esecuzione di prove in sito (almeno prove SPT, quando possibile) e attrezzato per prova Down-Hole (DH). 
Per ogni indagine realizzata l’affidatario dovrà produrre, oltre all’elaborazione della prova, anche i file originali dell’acquisizione. 
L’affidatario è tenuto ad ottemperare a quanto previsto dalla legge 464/1984, riguardo alla comunicazione inizio indagini da inoltrare ad ISPRA. 

Articolo 4
Indagini migliorative

Per ciò che concerne le eventuali indagini migliorative, la tipologia e il numero saranno proposte dall’affidatario e concordate con il Centro MS. 

Articolo 5
Elaborati finali

L’affidatario dovrà produrre gli elaborati di seguito descritti, tenendo conto delle analisi numeriche realizzate in proprio o fornite dal CentroMS, facendo riferimento alle indicazioni riportate negli standard nazionali (Standard Versione 4.0b) e al software SoftMS (vedi articolo 13): 
1. Archivio degli strati informativi; 
2. Carta delle indagini in scala 1:5.000; 
3. Carta delle frequenze naturali dei terreni in scala 1:5.000; 
4. Carta geologico-tecnica per la microzonazione sismica (CGT) in scala 1:5.000; 
5. Sezioni geologico-tecniche in scala 1:5.000; 
6. Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS) in scala 1:5.000; 
7. Carte di microzonazione sismica di livello 3 in scala 1:5.000; 
8. Relazione illustrativa. 
Riguardo alle indagini di nuova acquisizione, l’affittuario è tenuto a consegnare in forma esaustiva la relativa documentazione, incluso i dati originari.
La CGT e la Carta delle MOPS si estenderanno alle aree che saranno consegnate all’affidatario da parte dell’Ente attuatore.

Tabella 1. Elenco e tipologia delle indagini funzionali alla realizzazione di uni studio di MS di livello 
	Tipologie di indagine	
a.	Indagini geognostiche
Sondaggi a carotaggio continuo (prelievo di campioni, installazione di piezometri) ecc.) 
Prove penetrometriche dinamiche (SPT, super pesante, pesante e media)
Prove penetrometriche statiche con punta elettrica (CPTE)
Prove dilatometriche (Marchetti)
Prove scissometriche o vane test
Prove pressometriche	
b.	Indagini geologiche
Rilievi geologici, geomorfologici e geomeccanici	
c. 	Indagini geofisiche
ERT
Dilatometria sismica
Prova penetrometrica con cono sismico
Down-hole
Cross-hole
HVSR
ESAC/SPAC
Sismica e riflessione
Sismica e rifrazione
Georadar
Rilievo gravimetrico o microgravimetrico
MASK
REMI
FTAN	

Le Carte di microzonazione sismica di livello 3 saranno restituite nelle aree definite per lo studio di MS di livello 3, che saranno consegnate all'affidatario da parte dell'ente attuatore. L’affidatario dovrà produrre n. 3 Carte di microzonazione sismica di livello 3, relative ad altrettanti intervalli di periodo: 0.1-0.5 s; 0.4-0.8 s; 0.7-1.1 s. 
Nelle Carte di microzonazione sismica di livello 3, a ciascuna microzona omogenea sarà associato un fattore di amplificazione, uno per ciascuno dei predetti intervalli di periodo. I fattori di amplificazione dovranno essere calcolati con riferimento agli spettri medi di input (messi a disposizione dal CentroMS) e di output (risultati delle analisi numeriche). 
La Relazione illustrativa dovrà essere predisposta secondo l’indice riportato nell’Allegato 1. 
In sintesi, per ogni microzona omogenea l’affidatario dovrà produrre: 
-	n. 3 fattori di amplificazione, uno per ognuno degli intervalli di periodo; 
-	n. 7 accelerogrammi calcolati in superficie, uno per ogni spettro di input; 
-	n. 7 spettri di risposta elastici al 5% di smorzamento in superficie, uno per ogni spettro di input; 
-	categoria di sottosuolo da NTC e valore di VS30. 
L’affidatario dovrà inserire nell’archivio degli strati informativi:
-	i file degli accelerogrammi e degli spettri di risposta elastici in superficie per ogni microzona, in formato testo (.txt) realizzato secondo la struttura prevista dagli Standard Versione 4.0b. 
-	una scheda contenente i metadati di base degli strati informativi, la cui struttura sarà messa a disposizione dal CentroMS. 

Articolo 6
Modalità di esecuzione

L’affidatario dovrà lavorare in coordinamento con il CentroMS, dal quale accetta sin da ora: 
-	la formazione preliminare all’espletamento del servizio, che sarà somministrata per una durata di almeno 3 giorni da svolgersi entro 30 giorni dalla firma del presente disciplinare (tabella 2), e comunque nelle date che saranno comunicate dal CentroMS; 
-	i software e gli applicativi appositamente sviluppati per gli studi di microzonazione sismica; 
-	i protocolli per l’acquisizione, l’analisi e l’elaborazione dei dati; 
-	le indicazioni e il benestare a tutti i documenti e le elaborazioni prodotti nel corso dell’espletamento del servizio da parte del CentroMS, al quale prima della consegna definitiva al Comune dovranno essere sempre sottoposti; 
-	le acquisizioni ed elaborazioni delle prove Down-Hole (DH), condotte dal CentroMS all’interno dei fori realizzati e condizionati dall’affidatario; 
-	i dati e le elaborazioni specifiche che gli saranno forniti dal CentroMS, in particolare riguardanti l’input sismico per le elaborazioni 1D, le analisi di risposta sismica locale bidimensionale (2D) e le elaborazioni in termini di fattori di amplificazione, nonché di spettri di risposta elastici. 
L’affidatario si impegna a coordinarsi strettamente con gli affidatari dei Comuni limitrofi ricompresi nei Comuni indicati negli Allegati 1, 2 e 2bis della Legge n. 45 del 7 aprile 2017 e sui quali è in corso o sono stati effettuati gli studi di MS. L’affidatario si impegna, inoltre, a cooperare con gli altri affidatari nell’ambito di raggruppamenti territoriali definiti e coordinati dal CentroMS (Allegato 2), che si riuniranno periodicamente per garantire l’omogeneità e il livello qualitativo dei prodotti di MS, secondo i tempi indicati al cronoprogramma di cui all’articolo 9. 
L’affidatario ha l’obbligo di comunicare al CentroMS, tramite l’indirizzo email centroms@igag.cnr.it, la data di inizio e fine delle attività. 
Per le zone instabili l’affidatario dovrà seguire, in accordo con il CentroMS, le procedure stabilite nelle linee guida per la gestione del territorio interessato da faglie attive e capaci (FAC), da liquefazioni (LQ) e da instabilità di versante sismoindotte (FR) di cui all’articolo 13. 
L’affidatario si impegna a consultare la perimetrazione, i dati e gli studi relativi agli aggiornamenti PAI e ai progetti di difesa del suolo, che saranno messi a disposizione dalla Regione. 
L’affidatario ha l’obbligo di partecipare ad almeno 4 riunioni con i rappresentanti del Comune, della Regione e del CentroMS, per avviare le attività e relazionare in merito allo stato di avanzamento, secondo quanto indicato al cronoprogramma di cui all’articolo 9. 
La relazione dell’affidatario avverrà in forma sintetica, ma esaustiva, tenendo anche conto dei tempi ristretti di espletamento del servizio e riguarderà almeno i seguenti punti: 
-	programma delle indagini, 
-	cronoprogramma delle indagini, 
-	strumentazione utilizzata, 
-	eventuali variazioni sul programma e cronoprogramma, 
-	modalità di elaborazione dei dati acquisiti, 
-	risultati e modalità di presentazione degli stessi (sviluppo del database e della cartografia).
Il CentroMS, oltre a coordinare e sovraintendere alle attività, parteciperà con propri tecnici all’espletamento di alcune delle attività dello studio. 
Gli elaborati finali, previo benestare del CentroMS, saranno consegnati dagli affidatari al Comune. Con il proprio nulla osta, il Comune invierà lo studio al gruppo di lavoro istituito all’art. 2 comma 2 dell’Ordinanza Ordinanza del Commissario straordinario n. 24 registrata il 15/05/2017 al n. 1065. 
Tutti gli elaborati, redatti secondo i criteri indicati in precedenza, dovranno essere consegnati in n. 3 copie, di cui: n. 1 copia in formato cartaceo e n. 2 copie su supporto digitale (DVD o CD). 
L’affidatario è tenuto a riportare nell’intestazione degli elaborati i loghi dell'ente attuatore, della Regione di riferimento e del Centro per la Microzonazione sismica e le sue applicazioni (CentroMS), con la seguente dicitura: STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 3 DEL COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO AI SENSI DELL’ ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 24 REGISTRATA IL 15.05.2017 AL N. 1065. 

Articolo 7
Determinazione dei compensi

L’importo dell’incarico di cui al presente disciplinare è pari ad euro 29.850,00 (contributo previdenziale ed IVA inclusa), come specificato nell’Ordinanza del Commissario straordinario n. 24 registrata il 15/05/2017 al n. 1065. L’importo indicato, deve intendersi inclusivo di tutte le spese (quali: analisi ed archiviazione informatica dei dati raccolti, rilievi geologici, realizzazione delle prove geofisiche, realizzazione delle perforazioni e delle predisposizioni dei fori per prove DH, realizzazione delle analisi numeriche di risposta sismica locale monodimensionale, redazione degli elaborati e delle relazioni illustrative, contributi previdenziali e qualsiasi altro onere necessario per lo svolgimento dell’incarico). Nessun altro compenso potrà essere richiesto all’ente attuatore a qualunque titolo per le prestazioni professionali di cui al presente disciplinare. 

Articolo 8
Collaborazioni

Per lo svolgimento delle attività di microzonazione sismica di livello 1 e livello 3 relative al presente disciplinare, l’affidatario dovrà collaborare con i referenti del CentroMS, così come indicato nel presente disciplinare. 

Articolo 9
Tempi di esecuzione

La realizzazione delle attività e dei prodotti da parte dell’affidatario deve avvenire in 150 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, secondo i tempi definiti nel cronoprogramma di tabella 2. 
È prevista una consegna intermedia a 90 giorni naturali e consecutivi dall’affidamento dell’incarico, con i seguenti prodotti: 
• Carta delle frequenze naturali dei terreni in scala 1:5.000; 
• Carta geologico-tecnica per la microzonazione sismica (CGT) in scala 1:5.000; 
• Sezioni geologico-tecniche in scala 1:5.000; 
• Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS) in scala 1:5.000. 

Articolo 10
Penali

Per il maggior tempo impiegato dall’affidatario nella redazione e conseguente trasmissione degli elaborati rispetto alle singole scadenze previste all’articolo 9, qualora la causa sia riconosciuta esclusivamente nell’attività dell’affidatario e non sia imputabile all’amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito o al CentroMS, potrà essere applicata una penale pari a 1,5% dell’importo dell’incarico per ogni giorno di ritardo, fino ad un limite massimo del 10% del corrispettivo. 

Articolo 11
Proprietà dei dati e degli elaborati

L’uso dei dati acquisiti dall’affidatario (o dal CentroMS e forniti all’affidatario) e degli elaborati prodotti dall’affidatario (o dal CentroMS e forniti all’affidatario) è concesso esclusivamente per le attività inerenti la realizzazione degli studi di microzonazione sismica di cui al presente disciplinare. 
Ferma restando la proprietà intellettuale delle elaborazioni tecniche dell’affidatario, l’ente attuatore, la Regione e l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione sono autorizzati all’utilizzazione piena dei dati e degli elaborati inerenti all’incarico, per fini istituzionali. 
L’affidatario, inoltre, si impegna a concedere l’utilizzo dei dati e degli elaborati per i soli fini di ricerca (compresa la realizzazione di pubblicazioni scientifiche) al CentroMS, che a sua volta coinvolgerà l’affidatario negli studi e, comunque, si impegnerà a citare adeguatamente l’origine dei dati e degli elaborati riconducibili all’affidatario, secondo quanto concordato con l’ente attuatore, con la Regione e con l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione. 

Articolo 12
Modalità di pagamento

Il corrispettivo di euro 29.850,00 (contributo previdenziale ed IVA inclusa) a favore dell’affidatario verrà erogato con le seguenti modalità: 
-	40 % del corrispettivo entro 45 giorni dalla firma del presente disciplinare; 
-	60 % del corrispettivo entro 30 giorni dalla conclusione della verifica di conformità da parte del gruppo di lavoro istituito con Ordinanza del Commissario straordinario n. 24 registrata il 15.05.2017 al n. 1065. 
Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento di regolare fattura. Tale termine di pagamento tiene conto dei tempi necessari per l’esecuzione delle verifiche propedeutiche al pagamento. 

Articolo 13
Riferimenti tecnici e normativi

I servizi dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni tecniche vigenti e dei seguenti riferimenti tecnici: 
•	Gruppo di lavoro MS, 2008. Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica. Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome - Dipartimento della Protezione Civile, Roma, 3 vol. e Dvd. Disponibili nel sito web del Dipartimento della Protezione Civile, area “Rischio Sismico”. Link: http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_pub.wp?contentId=PUB1137
•	Contributi per l’aggiornamento degli Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica. Ingegneria Sismica, Anno XXVIII – n.2 – 2011. Link: http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/aggiornamento_indirizzi_microzonazione_sismica.pdf
•	Commissione tecnica per la microzonazione sismica, 2015. Standard di rappresentazione e archiviazione informatica. a. Versione 4.0b. Roma, ottobre 2015. 122 pp. Link: http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/StandardMS_4_0b.pdf
•	Commissione tecnica per la microzonazione sismica, 2015. Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da Faglie Attive e Capaci (FAC), Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome – Dipartimento della protezione civile, Roma. Link: http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/LineeGuidaFAC_v1_0.pdf
•	Commissione tecnica per la microzonazione sismica, 2017. Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da Liquefazione (LQ). Dipartimento della protezione civile, Roma. Versione 1.0. http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/LG_Liq_v1_0.pdf  
•	Commissione tecnica per la microzonazione sismica, 2015. Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da instabilità di versante sismoindotte (FR). Dipartimento della protezione civile, Roma. Versione 1.0. http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/LG_Frane_v1_0.pdf  
•	Regione Emilia Romagna, 2015. Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia- Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica. Allegato A3 - Procedure di riferimento per le analisi di terzo livello di approfondimento. 
•	Commissione tecnica per la microzonazione sismica, 2014. Linee guida per l’elaborazione della carta e delle sezioni geologico tecniche per la microzonazione sismica (CGT_MS). Dipartimento della protezione civile, Roma. Bozza, ver. 1.2 beta. 
•	Significato e contenuto degli studi di MS di livello 2 e 3. Link: 
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/Significato_e_contenuto_degli_studi_di_MS_di_livello 2_e_3.pdf 
•	Software per l'archiviazione delle indagini per la MS (SoftMS versione 4.0). Link: Software per l'archiviazione delle indagini per la MS (SoftMS versione 4.0). 

Tabella 2. Cronoprogramma delle attività previste per l’affidatario e tempi di realizzazione dei prodotti.
Attività	gg. 15*	30	45	60	75	90
Conseg.
Interm.	105	120	135	150	
Partecipazione alla formazione preliminare											
Raccolta ed elaborazione dei dati pregressi											
Definizione del piano di indagini integrative											
Rilievi geologico tecnici di dettaglio											
Esecuzione delle indagini integrative e interpretazione dei risultati											
Archiviazione dei dati e dei metadati											
Realizzazione della Carta delle indagini											
Realizzazione della Carta delle frequenze naturali dei terreni											
Realizzazione della Carta geologico-tecnica (CGT) corredata dalle sezioni											
Realizzazione della Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS)											
Definizione del modello di sottosuolo finalizzato allo studio di MS di livello 3											
Determinaz. della risposta sismica locale 1D											
Realizzazione delle Carte di microzonazione sismica di livello 3											
Redazione della relazione illustrativa											
Partecipazione alle riunioni di coordinamento											

* 	I giorni sono da intendersi a partire dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare. La durata complessiva delle attività è 150 giorni. 

Allegato 1 (Indice della relazione illustrativa dello studio di microzonazione sismica di livello 3) 

Introduzione 
1.1. 	Finalità degli studi 
Riferimenti normativi. 

1.2. 	Descrizione generale dell’area comunale 
Inquadramento geografico e altimetrico 

1.3. 	Definizione dei documenti di base utilizzati nello studio 
Cartografie, foto aeree, immagini da satellite, archivi consultati (fonti di acquisizione di dati geognostici), studi di riferimento (PSC, PPC, ecc.), articoli scientifici. 

1.4. 	Aree da sottoporre agli studi di MS 
Descrizione delle aree interessate dallo studio di MS, con distinzione delle porzioni territoriali studiate mediante approfondimenti di livello 3. 

2. 	Definizione della pericolosità di base e degli eventi di riferimento 
2.1. 	Sismicità storica dell’area di studio 
Definizione del catalogo di sito per il Comune studiato (Database Macrosismico Italiano 2011 
INGV: http://emidius.mi.ingv.it/DBMI11), eventualmente integrato da notizie inedite derivanti da fonti storiche locali relative a risentimenti di terremoti storici noti e/o sconosciuti alla letteratura sismologica. Descrizione sintetica dei maggiori terremoti risentiti nell’area di studio. 
2.2. 	Sismicità recente dell’area di studio 
Distribuzione della sismicità recente (Banche dati INGV; CPTI: http://emidius.mi.ingv.it/CPTI/; ISIDe: http://iside.rm.ingv.it/iside/standard/index.jsp; CSI1.1: http://csi.rm.ingv.it/. Banche dati regionali). 
2.3. 	Pericolosità sismica di base 
Carte di pericolosità di base (http://esse1-gis.mi.ingv.it/), spettri di risposta di riferimento, registrazioni accelerometriche (http://itaca.mi.ingv.it/), faglie sismogenetiche (http://diss.rm.ingv.it/diss/). 

3. 	Assetto geologico e geomorfologico dell’area 
3.1. 	Inquadramento geologico 
Inquadramento geologico generale, assetto tettonico e neotettonico; con riferimenti ai dati di base considerati (cartografia, sezioni geologiche, studi e articoli scientifici). 
3.2. 	Assetto geomorfologico 
Inquadramento geomorfologico generale dell’area di studio con particolare riferimento agli elementi morfologici potenzialmente soggetti ad amplificazioni topografiche. 
3.3. 	Assetto stratigrafico 
Descrizione delle unità stratigrafiche affioranti con relative caratteristiche litotecniche corredate da schemi riassuntivi (schema dei rapporti stratigrafici, tabelle di sintesi). Descrizione litostratigrafica degli affioramenti geologici ritenuti più rappresentativi (per estensione dell’affioramento e per caratteristiche lito-strutturali) corredate da materiale fotografico dettagliato (commentato anche graficamente). 
3.4. 	Elementi tettonici 
Faglie attive e capaci (FAC) e potenzialmente attive e capaci (FPAC). 
3.5. 	Considerazioni finali sull’architettura stratigrafica e sull'assetto morfologico e strutturale 
Informazioni e considerazioni utili ai fini della valutazione delle criticità geologiche che insistono nelle aree investigate; indicazioni funzionali alla definizione della risposta sismica locale (es. notizie storiche su effetti cosismici a seguito di terremoti passati, interventi di stabilizzazione effettuati in aree in frana o in aree caratterizzate da litologie con caratteristiche geotecniche scadenti). 

4. 	Dati geotecnici e geofisici 
4.1. 	Dati pregressi 
Schematizzazione dei dati pregressi acquisiti ad integrazione dei dati già disponibili derivanti dallo studio di MS di livello 1. Indicazione degli archivi e banche dati consultate per l’acquisizione dei dati pregressi. 
4.2. 	Dati acquisiti ex-novo 
Descrizione del piano delle indagini. Schematizzazione dei dati acquisiti ex-novo. Descrizione delle tecniche di acquisizione e modalità di elaborazione dei nuovi dati, attrezzature utilizzate e modalità di esecuzione delle prove (tale indicazione va fornita per ogni tipologia di indagine geognostica, geotecnica e geofisica acquisita ex-novo mediante un sotto paragrafo dedicato). 

5. 	Modello del sottosuolo finalizzato alla MS 
5.1. 	Unità geologico-tecniche: definizione e parametrizzazione 
Definizione del modello di sottosuolo. Modalità di integrazione dei dati raccolti. Definizione e schematizzazione delle unità geologico-tecniche con sintesi delle principali proprietà fisiche, meccaniche (statiche e dinamiche) e geofisiche rilevanti per la modellazione della risposta sismica locale, tratte dalla letteratura e dalle elaborazioni realizzate dal CentroMS (è richiesta la realizzazione di tabelle riassuntive). 
5.2. 	Sezioni geologico-tecniche 
Descrizione delle sezioni geologico-tecniche (in numero non inferiore a 2) rappresentative della complessità del sottosuolo dell’area investigata ed orientate in modo da evidenziare tutti gli elementi che possono indurre effetti locali di amplificazione (ad es., valli e scarpate sepolte, oppure zone con intensa fratturazione). In particolare, dovranno essere evidenziati e descritti i seguenti elementi: 
- Andamento dell'interfaccia substrato geologico-coperture; 
- Discontinuità sismiche e litostratigrafiche, morfologie sepolte e di superficie; 
- Spessori significativi delle unità geologico-tecniche omogenee; 
- Zone interessate da instabilità (frane, faglie attive e capaci, liquefazione, cedimenti); 
- Elementi tettonici e strutturali rilevanti; 
- Andamento della superficie piezometrica. 

6. 	Interpretazioni e incertezze 
Distribuzione dei dati: rappresentatività e incertezze (es., evidenziare litotipi per i quali si dispone di dati diretti e quelli per i quali si è fatto ricorso a dati di letteratura, trattamento statistico dei dati meccanici se la numerazione del campione lo consente). Limiti del modello di sottosuolo.
 
7. 	Metodologie di elaborazione e risultati 
7.1. 	Zone stabili suscettibili di amplificazione 
7.1.1. Scelta dell’input sismico (fornito dal CentroMS) 
Descrivere la metodologia di studio impiegata evidenziando le procedure di selezione dell’input sismico in relazione alla pericolosità sismica di base. È richiesta una tabella di sintesi degli accelerogrammi scelti con le caratteristiche rilevanti (magnitudo, distanza, condizioni di sottosuolo, fattori di scala) e i grafici di confronto tra lo spettro medio degli accelerogrammi selezionati e lo spettro di riferimento.
7.1.2. Simulazioni numeriche (fornito dal CentroMS per le simulazioni 2D) 
Modalità di esecuzione delle simulazioni numeriche con riferimento alle metodologie di calcolo e ai software utilizzati. Modello di calcolo adottato con indicazione delle condizioni al contorno, modalità di applicazione dell’input, parametri rilevanti per la modellazione numerica (es., numero di iterazioni per analisi lineare equivalente, ecc.). 
7.1.3. Risultati 
I risultati delle analisi numeriche monodimensionali (1D) devono essere espressi in termini di storie temporali dell’accelerazione orizzontale in superficie e relativi spettri di risposta (smorzamento strutturale 5%) di output, grafici che illustrano l’andamento con la profondità di parametri rappresentativi (e.g., tensione tangenziale massima, deformazione tangenziale massima, modulo di taglio, fattore di smorzamento). Per ciascuna verticale analizzata, la risposta sismica locale verrà parametrizzata in termini di amplificazione stratigrafica (quantificata in termini di fattori di amplificazione dell’accelerazione massima FA o dell’intensità di Housner FH nel campo di periodi di interesse) e di spettri risposta elastici al 5% di smorzamento delle strutture. 
(Fornito dal CentroMS) I risultati delle analisi numeriche bidimensionali (2D) devono essere espressi in termini di storie temporali dell’accelerazione orizzontale in superficie e relativi spettri di risposta (smorzamento strutturale 5%) di output. Per ciascun nodo di restituzione, la risposta sismica locale verrà parametrizzata in termini di amplificazione (quantificata in termini di fattori di amplificazione dell’accelerazione massima FA o dell’intensità di Housner FH nel campo di periodi di interesse) e di spettri risposta elastici al 5% di smorzamento delle strutture. 
7.2. 	Zone instabili 
7.2.1. Faglie attive e capaci (FAC) 
7.2.1.1. Analisi dei dati 
Analisi dei dati di letteratura e di quelli acquisiti ex-novo (analisi e interpretazioni aerofotogrammetriche, rilievi geologici, indagini geofisiche e geognostiche, livellazioni topografiche di dettaglio). 
7.2.1.2.Risultati 
Traccia ipotetica delle FAC, delle rotture secondarie e dei fenomeni cosismici ad esse associate. Criticità e grado d’incertezza dei risultati. 
7.2.2. Liquefazioni (LQ) 
7.2.2.1 Suscettibilità dei terreni alla liquefazione 
Analisi dei dati di letteratura e di quelli acquisiti ex-novo (assetto stratigrafico, idrogeologia, parametri sismologici, segnalazioni di fenomeni di liquefazione avvenuti in passato). La suscettibilità dei terreni alla liquefazione deve essere valutata sulla base dei risultati di prove in sito (e.g., CPT, SPT, etc.) e di prove di laboratorio (caratteristiche fisiche quali distribuzione granulometria, limiti di Atterberg, contenuto d’acqua, etc.). Tali analisi deve essere svolta per ognuna delle verticali investigate, possibilmente scelte in numero proporzionato all’estensione dell’area ed alla variabilità delle caratteristiche stratigrafiche e geotecniche dei depositi. 
7.2.2.2. Verifica a liquefazione 
Modalità di esecuzione delle verifiche per la stima del potenziale di liquefazione con indicazione della metodologia utilizzata (e.g. metodi semplificati) e dei software impiegati per lo studio. 
7.2.2.3 Risultati 
I risultati dello studio devono essere presentati riportando per ciascuna verticale analizzata l’andamento del coefficiente di sicurezza alla liquefazione Fliq con la profondità, fino a circa 20 m dal piano campagna. Per ogni verticale deve essere calcolato l’Indice del potenziale di Liquefazione (IL). Nelle carta di microzonazione sismica, accanto a ciascuna verticale indagata, deve essere riportato il valore calcolato di IL. 
7.2.3. Instabilità di versante sismoindotte (FR) 
7.2.3.1 Analisi dei dati 
Analisi dei dati di letteratura e di quelli acquisiti ex-novo (analisi e interpretazioni aerofotogrammetriche, rilievi geologici, indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche, livellazioni topografiche di dettaglio, misure inclinometriche, misure di pressione interstiziale, etc.). 
7.2.3.2 Risultati 
Perimetrazione delle aree in frana; in presenza di frane attive, ove sussista la disponibilità di dati, riportare informazioni su: volumi potenzialmente instabili, entità e velocità dei movimenti, distribuzione del regime delle pressioni interstiziali, parametri di resistenza al taglio. Criticità e grado d’incertezza dei risultati. 

8. 	Elaborati cartografici 
8.1. 	Carta delle indagini (CI) 
Descrizione della distribuzione delle indagini, distinguendole tra pregresse e realizzate ex-novo; realizzazione tabella schematica riassuntiva per tipologia e quantità di indagini. 
8.2. 	Carta delle frequenze naturali dei terreni 
Criteri adottati per la costruzione della carta delle frequenze; descrizione delle possibili interpretazioni geologico stratigrafiche associabili alle frequenze fondamentali rilevate con esempi illustrativi; tabella riassuntiva con riportati i valori di frequenza ed ampiezza dei picchi H/V per ogni misura. 
8.3. 	Carta Geologico Tecnica per la MS (CGT_MS) 
Descrizione delle unità di substrato geologico e dei terreni di copertura; Segnalare la presenza di aree con coperture di spessore inferiore a 3 m e non cartografabili. Descrizione delle tipologie di instabilità e degli elementi lineari e puntuali che si ritengano utili per gli studi di MS. 
8.4. 	Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) 
Descrizione delle zone stabili, stabili suscettibili di amplificazioni locali e instabili; nonché degli elementi superficiali (orli di scarpate, creste morfologiche) e sepolti (faglie, paleovalli, cavità). Riportare gli schemi dei rapporti litostratigrafici (colonne stratigrafiche) per le singole microzone nonché i profili topografici in grado di condizionare la risposta sismica; illustrare le differenze della nuova carta delle MOPS rispetto a quella realizzata nel livello 1. 
8.5. 	Carte di Microzonazione Sismica (MS) di livello 3 
Descrizione degli accelerogrammi calcolati in superficie, degli spettri di risposta e dei fattori di amplificazione per tutte le microzone omogenee in prospettiva sismica. Definizione della categoria di sottosuolo da NTC e indicazione del valore di VS30 per tutte le microzone omogenee in prospettiva sismica. Per le diverse microzone, indicazione di eventuali amplificazioni del moto sismico che possono essere indotte da particolari condizioni geologiche e geomorfologiche locali. 
8.6. 	Commenti finali e criticità 

9. 	Confronto con la distribuzione dei danni degli eventi passati 
Se disponibili, confronti con la distribuzione dei danni per eventi passati, note sulla vulnerabilità delle strutture coinvolte.

10. 	Bibliografia 
Riportare tutti i riferimenti scientifici e tecnici consultati per la redazione della relazione e per la realizzazione dello studio. 

11. 	Allegati 
11.1. 	Carta delle indagini in scala 1:5.000 
11.2. 	Carta delle frequenze naturali dei terreni in scala 1:5.000 
11.3. 	Carta Geologico-Tecnica per la MS (CGT_MS) in scala 1:5.000 
11.4. 	Sezioni geologico-tecniche in scala 1:5.000 
11.5. 	Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) in scala 1:5.000 
11.6. 	Carte di Microzonazione Sismica (MS) di livello 3 in scala 1:5.000 
11.7 	Accelerogrammi calcolati in superficie 
11.8. 	Spettri di risposta in accelerazione

	IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA	
	F.to Luchetti Maurizio	

___________________________________________________________________________________
VISTO PER L’ESECUTIVITA’
Ai sensi dell’art. 151, comma 4^, D.lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 F.to Avv. GUALTIERI ROMINA

___________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

N. __150__Reg. Pubblicazioni

Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del messo, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 10-06-2017 all’Albo Pretorio on line ove rimane esposta per 15 giorni consecutivi fino al 25-06-2017.
	Il Segretario Comunale	
	F.to TOZZI NANDO
	
___________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale

Monsampietro Morico lì,  10-06-17	Il Segretario Comunale
TOZZI NANDO	
	__________________________