AREA TECNICA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
N° 239 DEL  27-07-2017

OGGETTO: autorizzazione allo scarico fognario in pubblica fognatura di acque reflue domestiche generate dal fabbricato sito in Via delle Terme snc - Richiedente Sig. Mannetti Mario
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA
Vista l’istanza presentata dal Sig. Mannetti Mario in qualità di comodatario del fabbricato a destinazione autorimessa pertinenziale sito in Antrodoco – Via delle Terme (Foglio 11 – Particelle 675-356) volta ad ottenere l’autorizzazione allo scarico fognario di reflui domestici;
Vista la relazione istruttoria resa dalla Società SOGEA in qualità di Ente gestore del servizio fognario ed acquedottistico in data 29/6/2017 e pervenuta unitamente al parere favorevole di competenza in data 4/7/2017 – prot. 6684;
Visto il parere favorevole con condizioni reso dall’Azienda A.U.S.L. di Rieti – Dipartimento Prevenzione in data 19/5/2017 – prot. 27023;
Visto il D.lgs n° 152/206;
Vista la D.C.C. n° 34 del 19/5/2006 con la quale è stato approvato il Regolamento per gli scarichi civili e produttivi immessi nella pubblica fognatura;
Dato atto che il richiedente ha ottemperato agli adempimenti previsti dall’art. 26 del predetto Regolamento;
DETERMINA
fatti salvi diritti di terzi
di autorizzare la Ditta Mannetti Mario, in qualità di comodatario, allo scarico di acque reflue civili in pubblica fognatura provenienti dal fabbricato sito in Via delle Terme (Foglio 11 – Particelle 675-356) secondo la progettazione resa dal Tecnico Geom. Valter Tozzi con le seguenti prescrizioni:
•	acque nere: gli scarichi dovranno essere convogliati nella fognatura comunale garantendo una pendenza minima dall’1%, mediante pozzetto sifonato posto alla base della colonna di scarico, un pozzetto grigliato avente aperture non superiori a 6 cm per trattenere eventuali corpi estranei, all’uscita del quale dovrà essere installato un pozzetto per il prelievo dei campioni con chiusura metallica a livello del terreno, ai sensi del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
•	acque chiare: nel caso di drenaggio di aree esterne non asfaltare con immissione in pubblica fognatura, la linea dovrà essere provvista di un pozzetto di decantazione separato delle acque refle restanti.
PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1)	La presente autorizzazione è condizionata al rispetto del Regolamento approvato con D.C.C. n° 34 del 19/5/2006 e alle vigenti norme di igiene e sanità pubblica di cui al D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
2)	L’autorizzazione è valida per 4 anni dal momento del rilascio e può essere rinnovata un anno prima della scadenza. In caso di richiesta di rinnovo e fino all’adozione di nuovo provvedimento, lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto in esercizio nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle precedenti autorizzazioni/nulla osta;
3)	Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all’art. 34 del D.lgs 152/2006, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza. Trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà essere immediatamente cessato. Si potrà provvedere, per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, forme di rinnovo tacito dell’autorizzazione;
4)	Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere verificata la presenza di possibili sotto servizi onde evitare danneggiamenti e/o interferenze con gli stessi. Eventuali danneggiamenti saranno  a totale carico della titolare dell’autorizzazione.
5)	I lavori dovranno avvenire sotto la supervisione del Direttore dei Lavori il quale dovrà accertare l’esecuzione a regola d’arte conformemente al progetto presentato e secondo le prescrizioni impartite dagli Enti;
6)	L’inizio dei lavori dovrà essere tempestivamente comunicato al Comando di Polizia Municipale al fine di concordare eventuali interdizioni al traffico e alla Società SOGEA SPA;
7)	La mancata comunicazione di cui al punto 6 renderà nulla la presente autorizzazione;
8)	I lavori non dovranno ostacolare la libera circolazione ed al termine degli stessi si dovrà procedere al ripristino della pavimentazione stradale ante opera;
9)	Lo scavo dovrà essere riempito fino all’intradosso della sede stradale con misto cementato dosato con non meno di 40 Kg di cemento ogni metro cubo di inerte. Qualora il manto stradale di usura sia di tipo bituminoso, il ripristino dovrà avvenire con spessore non inferiore a cm 3, disposto su apposito cassonetto ricavato previa fresatura dell’intera carreggiata. La fascia di manto stradale da ripristinare dovrà avere una larghezza minima di 3 ml.
10)	Il richiedente, prima dell’inizio di lavori, dovrà munirsi delle autorizzazioni da parte dei proprietari dei terreni su cui insisteranno le opere:
11)	Lo scarico di acque bianche e nere dovrà essere effettuato mediante la separazione del materiale scaricato;
12)	La presente autorizzazione decadrà se i lavori non saranno iniziati entro il termine di mesi 6 dal rilascio. Nel tempo intercorrente tra la data di rilascio e l’inizio dei lavori, il Comune potrà modificare o revocare la presente autorizzazione per sopravvenute esigenze organizzative, normative e di sicurezza della viabilità. I lavori dovranno compiersi nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre mesi dalla comunicazione di inizio lavori. Tale periodo ingloba quello necessario per la stabilizzazione dei rinterri e la rifinitura dei ripristini.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- F.to Ing. CRISTIAN ROSCETTI -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’ art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-F.to  ARCH. Mauro La Pietra -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per   la durata di gg15 in data 02-08-2017  R.A. n°  698 
IL MESSO COMUNALE
F.to 

ANTRODOCO, 02-08-2017

E’ copia conforme all’originale. 

Dalla Residenza Municipale, 02-08-2017	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	ARCH. Mauro La Pietra